{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["conceptos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"conceptos","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,0,49,4],[50,0,51,4],[13,0,13,6],[0,2,0,5],[9,2,9,5],[1,2,3,5],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[5,1,8,1]]}
[null,"GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO","LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL"]
[null,"INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL","INFEJAL-E-REM-B-CON-05990-LP-0225-2020"]
[null,"ESTADO DE JALISCO"]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:","FECHA DE INICIO:"]
[null,null,null,"FECHA DE TERMINACIÓN:"]
[null,null,"PLAZO DE EJECUCIÓN:"]
[null,null,"FECHA:"]
[]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:","NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:",null,null,null,"DOCUMENTO"]
[]
[]
[]
["PRESUPUESTO DE OBRA"]
[]
["CLAVE","DESCRIPCIÓN","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO ($)","PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA","IMPORTE ($) M.N."]
["TRABAJO : BAS-CON-05990","CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y NÚCLEO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR0531O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G18), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["H","EDIFICIO H",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G19 + G26), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["H.01(150)","TRABAJOS PRELIMINARES                             ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G20:G25), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[150020,"LIMPIEZA DE TERRENO RETIRANDO BASURA Y DESHIERBE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, RECOLECCION, JUNTA Y RETIRO. (PROYECCION DE CUBIERTA).","M2 ","124.8000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306161]
[150110,"TRAZO Y NIVELACION DE EDIFICIOS ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL (EQUIPO TOPOGRAFICO), INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","M2 ","124.8000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306162]
[150210,"DESPALME DE TERRENO NATURAL POR CUALQUIER MEDIO, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PROYECCION DE CUBIERTA).","M2 ","124.8000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306163]
[152204,"EXCAVACION EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO \"B\", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEOS,  MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MEDIDO EN BANCO.","M3 ","21.2000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306164]
[152404,"EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN CAJON POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO \"B\", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRAPALEOS,  MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MEDIDO EN BANCO.","M3 ","75.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306165]
[156002,"CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA, A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE CARGA,  ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y MANO DE OBRA.","M3 ","96.2000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306166]
["H.02(160)","CIMENTACION                                       ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G27:G43), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[160222,"PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, TMA=3/4\", DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","M2 ","29.9400",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306167]
[166299,"SUMINISTRO Y FABRICACION DE CONTRATRABE EN CIMENTACION DE  CONCRETO DE F´C=250 KG/CM2, TMA 3/4\" R.N CON DIMENSIONDE DE 0.21 X 0.35 M. ARMADA CON 4 VAR. # 4 + 2 VAR. DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL #2@15 +  GRAPAS DEL #2@25 CM. PROMEDIO, INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, OCHAVOS EN ARISTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA.","ML ","8.4000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306168]
[166301,"SUMINISTRO Y FABRICACION DE CONTRATRABE EN CIMENTACION DE  CONCRETO DE F´C=250 KG/CM2, TMA 3/4\" R.N CON DIMENSIONDE DE 0.14 X 0.35 M. ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 Y E.N° 2 @ 15 CM. PROMEDIO, INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CURADO, VIBRADO, CRUCES DE ACERO CON ELEMENTOS TRANSVERSALES,  PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","ML ","15.6000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306169]
[166303,"SUMINISTRO Y FABRICACION DE CONTRATRABE EN CIMENTACION DE CONCRETO DE F´C=250 KG/CM2, TMA 3/4\" R.N CON DIMENSIONDE DE 0.14 X 0.35 M. ARMADA CON 4 VARILLAS # 4 Y E.N° 2 @ 15 CM. PROMEDIO, INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, PRUEBAS DEL CONCRETO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA.","ML ","15.6000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306170]
[170012,"CIMBRA  ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA , LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATRIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.","M2 ","11.9200",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306171]
[173003,"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE 3/8\" ( #3 ), EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO,  DOBLECES,  SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","KG ","92.4000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306172]
[173004,"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE 1/2\" ( #4 ), EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO,  DOBLECES,  SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","KG ","43.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306173]
[176008,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4\", R.N. EN CIMENTACION. INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS,  CURADO CON CURACRETO ROJO,  DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.","M3 ","2.8000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306174]
[180054,"RELLENO EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, CON MATERIAL DE BANCO, (ARENA LIMOSA) COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EN CAPAS DE 15 CM, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE:  SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, DESPERDICIOS, TENDIDO, TRASPALEOS,  EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y  ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.  (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO).","M3 ","17.8000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306175]
[180099,"RELLENO COMPACTADO  AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO  Y GRAVA  1 1/2\" A 3/8 EN PROPORCION 70:30 GRAVA-ARENA LIMOSA, EN CAPAS DE 20 CM.  AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA,  POR CUALQUIER MEDIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, MEZCLACO, TENDIDO, TRASPALEOS,  DESPERDICIOS, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y  ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.  (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO).","M3 ","55.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306176]
[180103,"RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALEOS,  DESPERDICIOS, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y  ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.  (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO).","M3 ","10.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306177]
[180417,"RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, AGREGANDO CALHIDRA EN PROPORCION 25 KG/M3, COMPACTADO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM., A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: MEZCLADO, TENDIDO, INCORPORACION DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, COMPACTACION POR MEDIOS CUALQUIER MEDIO, NIVELADO, TRASPALEOS, PRUEBAS DE COMPACTACION Y LOS ACARREOS NECESARIOS. MEDIDO COMPACTO.","M3 ","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306178]
[180914,"RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE SUELO-GRAVA, A BASE DE MATERIAL DE BANCO  (TEPETATE, ARENA, ETC) Y GRAVA DE 3/4\" DE DIAMETRO A FINOS, CON UNA PROPORCION DE 50-50 %, EN VOLUMEN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EN CAPAS DE 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, MEZCLACO, TENDIDO, TRASPALEOS,  DESPERDICIOS, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y  ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.  (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO).","M3 ","39.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306179]
[190022,"MURETE DE ENRRASE EN CIMENTACION CON BLOCK SOLIDO DE JALCRETO 11 X 14 X 28 CM DE SECCION, A SOGA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, ACABADO COMUN, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","M2 ","21.6000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306180]
[190042,"MURETE DE ENRRASE EN CIMENTACION CON BLOCK SOLIDO DE JALCRETO 11 X 14 X 28 CM DE SECCION, A TEZON, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, ACABADO COMUN, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","M2 ","31.2000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306181]
[192514,"ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION 14 X 20 CMS., CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 (3/8\") Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA.","ML ","2.8000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306182]
[192518,"ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION 14 X 30 CMS., CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 (3/8\") Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA.","ML ","22.4000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,306183]
[null,"RESUMEN DE PARTIDAS"]
["BAS-CON-05990","CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y NÚCLEO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR0531O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.",null,null,null,null,{"$f":"G17","v":"$ 0.00 "}]
["H","EDIFICIO H",null,null,null,null,{"$f":"G18","v":"$ 0.00 "}]
["H.01(150)","TRABAJOS PRELIMINARES                             ",null,null,null,null,{"$f":"G19","v":"$ 0.00 "}]
["H.02(160)","CIMENTACION                                       ",null,null,null,null,{"$f":"G26","v":"$ 0.00 "}]
[]
["IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)",null,null,null,null,"SUBTOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(G17,  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[{"$f":"UPPER(CONVERTIRNUM(ROUND( G17 * 1.16, 2)))","v":"CERO PESOS 00/100 M.N."},null,null,null,null,"IVA M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 0.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 1.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]