{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["conceptos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"conceptos","index":0,"n_rows":94,"n_cols":8,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[91,0,91,4],[92,0,93,4],[13,0,13,6],[0,2,0,5],[9,2,9,5],[1,2,3,5],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[5,1,8,1]]}
[null,"GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO","LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL"]
[null,"INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL","INFEJAL-E-REM-B-REH-00121-LP-0227-2020"]
[null,"ESTADO DE JALISCO"]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:","FECHA DE INICIO:"]
[null,null,null,"FECHA DE TERMINACIÓN:"]
[null,null,"PLAZO DE EJECUCIÓN:"]
[null,null,"FECHA:"]
[]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:","NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:",null,null,null,"DOCUMENTO"]
[]
[]
[]
["PRESUPUESTO DE OBRA"]
[]
["CLAVE","DESCRIPCIÓN","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO ($)","PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA","IMPORTE ($) M.N."]
["TRABAJO : BAS-REH-00121","REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, ACABADOS Y PINTURAS EN LA ESCUELA PRIMARIA HACIENDA VIEJA DE LA FEDERACHA CCT 14DPR0330R, UBICADA EN LA COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G18), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["EDFS","EDIFICIOS",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G19 + G33 + G38 + G41 + G44 + G49 + G52 + G57 + G67 + G71), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["EDFS.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G20:G32), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[140060,"DEMOLICION DE ENLADRILLADO DE AZOTEA DE LADRILLO ROJO DE 17 X 17 CM EN MAL ESTADO INCLUYE: RETIRO Y ACAREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,  Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.","M2 ","690.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329112]
[140076,"DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO DE LAMA Y/O BLOCK DE JALCRETO DE 14 CMS. DE ESPESOR A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE:  DEMOLICION DE DALAS, CADENAS Y CASTILLOS,  DEMOLICION DE RECUBRMIENTOS, APLANADOS, AZULEJO,(PROTECCIONES DE PISOS, VIDRIOS, PUERTAS, VENTANAS, LAMPARAS Y DEMAS INSTALACIONES QUE PUDIERAN RESULTAR DAÑADAS EN EL PROCESO DE LA DEMOLICION.) HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD,  ANDAMIOS, MANO DE OBRA, RETIRO Y ACARREO DE MATERIALES DE DESHECHO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA ATIRADERO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS.","M2 ","30.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329113]
[140078,"DEMOLICION DE AZULEJO A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE:,(PROTECCIONES DE PISOS, VIDRIOS, PUERTAS, VENTANAS, LAMPARAS Y DEMAS INSTALACIONES QUE PUDIERAN RESULTAR DAÑADAS EN EL PROCESO DE LA DEMOLICION.) HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD,  ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICION  DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.","M2 ","55.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329114]
[140083,"DEMOLICION DE APLANADOS DE 2.5 CMS. DE ESPESOR EN MUROS Y BOVEDAS  A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: (PROTECCIONES DE PISOS, VIDRIOS, PUERTAS, VENTANAS, LAMPARAS Y DEMAS INSTALACIONES QUE PUDIERAN RESULTAR DAÑADAS EN EL PROCESO DE LA DEMOLICION.) HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD,  ANDAMIOS, MANO DE OBRA, RETIRO Y ACARREO DE MATERIALES DE DESHECHO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA ATIRADERO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS.","M2 ","55.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329115]
[140123,"DESMANTELAR Y RETIRAR INSTALACION HIDRAULICA EXISTENTE. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.\n","SAL","18.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329116]
[140124,"DESMANTELAR Y RETIRAR INSTALACION SANITARIA EXISTENTE. INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO,  ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.\n","SAL","18.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329117]
[140129,"DESINSTALACION DE MUEBLE DE BAÑO YA SEA INODORO, LAVABO, MINGITORIO,  ETC. SIN RECUPERACION  INCLUYE:  DESCONEXION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MUEBLE FUERA DE LA OBRA.","PZA","21.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329118]
[140188,"DESMONTAJE Y RETIRO DE VIDRIOS Y/ O CRISTALES EXISTENTES SIN RECUPERACION, ASENTADOS CON MASTIQUE Y/O SILICON EN CANCELERIA DE HERRERIA ESTRUCTURAL Y TUBULAR INCLUYE: RETIRO DE JUNQUILLO, RETIRO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO,","M2 ","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329119]
[140199,"DESMONTAJE DE PUERTAS Y MAMPARAS CON MARCO Y CONTRA MARCOS DE HERRERIA TUBULAR Y/O DE ALUMINIO EXISTENTES EN OBRA, SIN RECUPERACION, TRASLADO Y GUARDADO EN BODEGA O LUGAR INDICADO POR SUPERVISION. INCLUYE; ANTEPECHO, DEMOLICION DE ANCLAJES, ACARREO Y RETIRO FUERA DE OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, MANO DE OBRA CALIFICADA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.","M2 ","35.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329120]
[140200,"DEMOLICION DE APLANADOS DE 5 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN BOVEDAS  A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: (PROTECCIONES DE PISOS, VIDRIOS, PUERTAS, VENTANAS, LAMPARAS Y DEMAS INSTALACIONES QUE PUDIERAN RESULTAR DAÑADAS EN EL PROCESO DE LA DEMOLICION.) HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD,  ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICION  DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y  LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.","M2 ","10.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329121]
[140652,"DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO RECUBIERTA DE AZULEJO A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DENTRO Y  FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.","M2 ","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329122]
[140695,"DEMOLICION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA Y FIRME DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE. INC. CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,  CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.","M2 ","48.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329123]
[917484,"DESMONTAJE HERRERIA TUBULAR Y/O ALUMINIO CON CRISTALES EXISTENTES EN OBRA, CON RECUPERACION, A CUALQUIER NIVEL TRASLADO Y GUARDADO EN BODEGA O LUGAR INDICADO POR SUPERVISION. INCLUYE; ANDAMIOS, (PROTECCIONES DE PISOS, VIDRIOS, PUERTAS, VENTANAS, LAMPARAS Y DEMAS INSTALACIONES QUE PUDIERAN RESULTAR DAÑADAS EN EL PROCESO DEL DESMONTAJE.)  DEMOLICION DE ANCLAJES, ACARREOS Y ESTIBADO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.","M2 ","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329124]
["EDFS.02(319)","ENTREPISOS, CUBIERTA Y ACABADOS DE AZOTEA         ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G34:G37), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[324012,"ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 17.0 X 17.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INC.: LECHADA DE CEMENTO GRIS Y COLOR ROJO TERRACOTA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (1 KG/SACO DE CEMENTO), REMATE ORILLERO (2 HILADAS) Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","M2 ","20.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329125]
[324222,"ZAVALETA EN AZOTEA CON LADRILLO DE AZOTEA DE 17 X 17 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4 Y LECHADEO CON CEMENTO GRIS. INCLUYE: MATERIALES, FESTEGRAL EN MORTERO Y LECHADA A RAZON DE 2 KG POR SACO DE CEMENTO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACION.","ML ","82.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329126]
[344125,"IMPERMEABILIZACION DE MUROS O LOSAS, A BASE DE MEMBRANA PREFABRICADA, MCA. IMPERQUIMIA, UNIPLAS AERO PLUS SBS, ALTO DESEMPEÑO CON VENTILACION ANTIABOLSAMIENTOS, FABRICADA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS CON POLIMEROS SINTETICOS SBS (ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO) REFORZADA CON MALLA POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO APARENTE A BASE DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO, 4.5 MM  DE ESPESOR TOTAL, COLOR ROJO TERRACOTA, GARANTIA POR ESCRITO DE 10 AÑOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA., INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMER IMPERCOAT PRIMARIO SL, PARA ANCLAJE Y TAPAPORO DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO BITUMINOSO IMPERCOAT CEMENTO SBS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, HACIENDO TRASLAPES MINIMOS DE 0.10 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, SELLADO DE ORILLAS, REMATES Y TRASLAPES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GENERAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.","M2 ","690.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329127]
[934844,"FINO DE 3 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, PREVIA APLICACION DE IMPREGNACION EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE EXISTENTE CON UNA MEZCLA DE ADHESIVO UNICRETO N PLUS- AGUA CON UNA PROPORCIÓN DE 1:1  Y UN RENDIMIENTO DE 0.1667 LTS/M2, ACABADO PULIDO, INCLUYE: NIVELACION,  REMATES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, CURADO Y ACARREOS DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.","M2 ","690.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329128]
["EDFS.03(355)","RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS                         ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G39:G40), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[355022,"APLANADO DE MUROS Y/O TECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA DE RIO EN PROP. 1:2:6 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACION, REMATES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER NIVEL.\n","M2 ","55.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329129]
[358033,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA PARA MURO ( AZULEJO ), CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO, DE 25 X 40 CM., MCA. INTERCERAMIC, LINEA CATANIA, CUALQUIER COLOR, DE PRIMERA CALIDAD, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEDO CON JUNTEADOR DE COLOR, JUNTAS A HUESO, INCLUYE: TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADOS, CERTIFICADO DE CALIDAD, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.","M2 ","55.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329130]
["EDFS.04(372)","PISOS                                             ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G42:G43), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[372242,"FIRME DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 TMA= 3/4\",  DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO APALILLADO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, MATERIALES, EXTENDIDO, REGLEADO, CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION","M2 ","48.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329131]
[376023,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 50 X 50 CM., MCA. INTERCERAMIC DE PRIMERA, LINEA SAYULITA, DE CUALQUIER COLOR, GRADO DE DUREZA (PEI) \"IV\" , ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEDO CON JUNTEADOR DE COLOR, JUNTAS DE 4 MM. DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADOS, CERTIFICADO DE CALIDAD, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA.","M2 ","48.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329132]
["EDFS.05(382)","ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERIA          ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G45:G48), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[382012,"LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESP. Y 60 CM DE ANCHO, PARA RECIBIR LAVABO U OVALIN, ARMADA CON VARILLA #3 (3/8\") A CADA 30 CM, EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO, DESPERDICIOS, DESPATILLADO, REMATES, EMBOQUILLADO Y ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.","ML ","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329133]
[383022,"FORJADO DE BASE PARA VERTEDERO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M. MEDIDAS INTERIORES, FORJADA CON LADRILLO DE LAMA DE 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3, RECUBIERTA CON AZULEJO DE 1RA. EN AREAS  EXTERIORES, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, EMBOQUILLADO, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329134]
[383312,"CANAL DE DESAGUE EN SANITARIOS, DE 12.0 X 12.0 CM DE SECCION INTERIOR, FORJADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMUN, RECUBIERTO CON LOSETA CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD IGUAL AL DEL AREA CONTIGUA, JUNTEADO CON JUNTEADOR DE COLOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.","ML ","12.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329135]
[933160,"CASETA PARA BOMBA DE MEDIDAS DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M. MEDIDAS INTERIORES, FORJADA A BASE DE LADRILLO DE LAMA ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, APLANDO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:2:6 DE 2 CM. DE ESPESOR, BOQUILLAS, FILETES O BOLEADOS. INCLUYE: TAPA DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18  CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 1/8\" X 1\", CON DALA PARA ANCLAJE DE TAPA METALICA DE 11 X 10 CM. DE SECCION COLADA CON COCRETO F'C= 250 KG/CM2 Y REFORZADA CON 2 VARLLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM., CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, PINTURA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329136]
["EDFS.06(393)","PINTURA                                           ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G50:G51), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[393022,"PINTURA VINIL-ACRÍLICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE  LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 46-52%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 30-36%, VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25°C, DENSIDAD > O = 1.2 TON/M3., LAVABILIDAD > O = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 8 HRS., CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., FINEZA DE MOLIDO (HEGMAN) 3-7 UH.)  EN MUROS APLANADOS DE MEZCLA APALILLADO O PULIDO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y  ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.","M2 ","500.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329137]
[393142,"PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %,  EN HERRERIA ABIERTA DE PERFILES ESTRUCTURALES (PROTECCIONES), MEDIDA POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y  EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. (LA PINTURA ES POR AMBOS LADOS DE LA HERRERIA, PERO PARA SU PAGO ES MEDIDA SOLO POR 1 SOLO LADO).","M2 ","320.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329138]
["EDFS.07(396)","LIMPIEZA                                          ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G53:G56), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[396022,"LIMPIEZA EN PISO DE CERAMICA, CON AGUA Y JABON.","M2 ","35.0500",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329139]
[396032,"LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS EN MUROS, CON JABON, AGUA Y ACIDO MURIATICO AL 10 %.","M2 ","95.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329140]
[396042,"LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABON, 2 CARAS.","M2 ","15.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329141]
[396222,"LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO, CON AGUA Y JABON.","PZA","12.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329142]
["EDFS.08(410)","CANCELERIA, HERRERIA, ALUMINIO, VIDRIOS Y CHAPAS  ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G58:G66), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[412041,"FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES PARA VENTANERIA A BASE DE HERRERIA ESTRUCTURAL DE ACERO, ELABORADA CON UN PERFIL PERIMETRAL DE ANGULO DE 1 1/2\" X 1 1/2\" X 3/16\",  HORIZONTALES DE REDONDO SOLIDO LISO DE 1/2\" SEPARADOS  DE C. A C. 11.5 CM. PROMEDIO Y REFUERZOS VERTICALES DE SOLERA DE 3/16\" X 1 1/4\" COLOCADOS A @ 73.5 CM. PROMEDIO, CON PERFORACIONES PARA INSERCION DE REDONDOS. ANCLADA A ESTRUCTURA (CONSTRUCCION) A BASE DE TORNILLO CON BARRENANCLA Y/O SOLDADURA,  INCLUYE: TRAZO, CORTES, SOLDADURA, NIVELACION, PLAMEO, PERFORACIONES, PINTURA DE TALLER,  AJUSTES Y DETALLES REALIZADOS EN OBRA DE ACUERDO A LO CONSTRUIDO,  ACARREOS, LIMPIEZA, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. EN CUALQUIER NIVEL.","M2 ","8.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329143]
[412084,"REPARACION Y COLOCACION DE HERRERIA EXISTENTE INCLUYE: RETIRO DE HERRERIA, CORTES. SOLDADURA, REPOSICION DE MATERIAL DAÑADO ADECUACIONES, MATERIAL MENOR, PASTA, EQUIPO DE CORTE, SOLDADURA, REPOSICION Y FIJACION DE PASADORES, SUJECIONES A MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y/O ELEMENTOS METALICOS, CON SOLDADURA ELECTRICA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. \n","M2 ","100.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329144]
[412874,"REPARACION Y COLOCACION DE PUERTAS Y/O MAMPARA DE HERRERIA TUBULAR,   EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE HERRERIA, PLOMEO, AJUSTES, SOLDADURA, REPOSICION DE MATERIAL DAÑADO, EQUIPO DE CORTE, BISAGRAS,  HERRAMIENTAS MENORES, PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. (CONSIDERAR PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA)","M2 ","25.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329145]
[420008,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA Y PUERTA DE LAMINA ESMALTADA SANILOCK LINEA STANDART 4200, INCLUYE: PANEL LATERAL, PUERTA, FRONTALES, BISAGRAS, CERROJOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, FLETES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.\n\n","M2 ","12.4000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329146]
[424043,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS X-720 O AS-725, INCLUYE: PERFORACIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y  ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329147]
[424322,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES DE PISO PARA PUERTA. INC.: ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329148]
[426010,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM. DE ESPESOR,  ASENTADO CON SILICON, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL.","M2 ","5.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329149]
[426090,"SUMINISTRO Y COLOCACION  DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, CORTADO Y TEMPLADO, INCLUYE: EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, ELEMENTOS DE FIJACION, NIVELADO,  AJUSTES,  HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","M2 ","22.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329150]
[426522,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40 X 0.60 MTS. DE SECCION, MONTADA EN BASTIDOR DE MADERA Y TRIPLAY DE PINO DE 6 MM., INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","PZA","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329151]
["EDFS.09(564)","INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS EN EDIF.  ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G68:G70), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[570614,"SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACION A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2\" A 2\" DE DIAMETRO,  INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CAMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, ( COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC),  VALVULAS, TUERCAS UNION EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS,  HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. (EN CUALQUIER NIVEL)","SAL","18.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329152]
[571102,"SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 2\" Y 4\" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, LINEA DE VENTILACION (DESFOGUE),  COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, REGISTRO SANITARIO, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS.\n","SAL","18.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329153]
[592012,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL BOTE DE P.V.C. CON REJILLA CROMADA. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","6.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329154]
["EDFS.10(590)","MUEBLES DE BAÑO Y COCINA                          ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G72:G77), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[385018,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA CROMADA DE EMPOTRAR MCA. URREA FIG. 3304 O SIMILAR,  INCLUYE: MATERIALES MENORES, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","3.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329158]
[385021,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA CROMADA, MCA. URREA FIG. 3308 DE SOBREPONER, INC: MATERIALES PARA SU FIJACION, FLETES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329159]
[385312,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS DE ACERO INOXIDABLE PARA W.C. MOD. 7386-0 (1045) DE SANILOCK O SIMILAR CON CHAPETON, FIJADO A MURO. INCLUYE: ACCESORIOS Y MATERIALES DE FIJACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329160]
[590030,"SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO PARA FLUXOMETRO, MODELO OLIMPICO FLUX, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: ASIENTO DE PLASTICO, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA, CUELLO DE CERA CON GUIA, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","5.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329155]
[590263,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE OVALIN DE SOBREPONER REDONDO, MCA. AMERICAN STANDAR, MOD. PIAZZA MONOMANDO O SIMILAR, INCLUYE: LLAVES ANGULARES FIG. 401, CESPOL CROMADO MCA. URREA FIG. 207, LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO MARCA HELVEX FIG. TV-120, MANGUERA COFLEX, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329156]
[590356,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, TIPO 304 18/10, DE 40 X 40 X 26 M.,  INCLUYE: LLAVE DE CHORRO CROMADA FIG. 18-L, CHAPETON CROMADO, CONTRA CANASTA MCA. URREA FIG. 3801, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, NIVELACION, SELLADO PERIMETRAL, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,329157]
[null,"RESUMEN DE PARTIDAS"]
["BAS-REH-00121","REHABILITACIÓN GENERAL DE NÚCLEO DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, ACABADOS Y PINTURAS EN LA ESCUELA PRIMARIA HACIENDA VIEJA DE LA FEDERACHA CCT 14DPR0330R, UBICADA EN LA COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"G17","v":"$ 0.00 "}]
["EDFS","EDIFICIOS",null,null,null,null,{"$f":"G18","v":"$ 0.00 "}]
["EDFS.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"G19","v":"$ 0.00 "}]
["EDFS.02(319)","ENTREPISOS, CUBIERTA Y ACABADOS DE AZOTEA         ",null,null,null,null,{"$f":"G33","v":"$ 0.00 "}]
["EDFS.03(355)","RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS                         ",null,null,null,null,{"$f":"G38","v":"$ 0.00 "}]
["EDFS.04(372)","PISOS                                             ",null,null,null,null,{"$f":"G41","v":"$ 0.00 "}]
["EDFS.05(382)","ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERIA          ",null,null,null,null,{"$f":"G44","v":"$ 0.00 "}]
["EDFS.06(393)","PINTURA                                           ",null,null,null,null,{"$f":"G49","v":"$ 0.00 "}]
["EDFS.07(396)","LIMPIEZA                                          ",null,null,null,null,{"$f":"G52","v":"$ 0.00 "}]
["EDFS.08(410)","CANCELERIA, HERRERIA, ALUMINIO, VIDRIOS Y CHAPAS  ",null,null,null,null,{"$f":"G57","v":"$ 0.00 "}]
["EDFS.09(564)","INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS EN EDIF.  ",null,null,null,null,{"$f":"G67","v":"$ 0.00 "}]
["EDFS.10(590)","MUEBLES DE BAÑO Y COCINA                          ",null,null,null,null,{"$f":"G71","v":"$ 0.00 "}]
[]
["IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)",null,null,null,null,"SUBTOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(G17,  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[{"$f":"UPPER(CONVERTIRNUM(ROUND( G17 * 1.16, 2)))","v":"CERO PESOS 00/100 M.N."},null,null,null,null,"IVA M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 0.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 1.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]