{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["conceptos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"conceptos","index":0,"n_rows":179,"n_cols":8,"rows_kept":179,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[176,0,176,4],[177,0,178,4],[13,0,13,6],[0,2,0,5],[9,2,9,5],[1,2,3,5],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[5,1,8,1]]}
[null,"GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO","LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL"]
[null,"INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL","E-REM-B-REH-04474-LP-0070-2020"]
[null,"ESTADO DE JALISCO"]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:","FECHA DE INICIO:"]
[null,null,null,"FECHA DE TERMINACIÓN:"]
[null,null,"PLAZO DE EJECUCIÓN:"]
[null,null,"FECHA:"]
[]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:","NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:",null,null,null,"DOCUMENTO"]
[]
[]
[]
["PRESUPUESTO DE OBRA"]
[]
["CLAVE","DESCRIPCIÓN","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO ($)","PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA","IMPORTE ($) M.N."]
["TRABAJO : BAS-REH-04474","REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR3457R, UBICADO EN LA LOCALIDAD ARQUITOS, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G18 + G77 + G91 + G105 + G130), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["CNJ","CONJUNTO",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G19 + G31 + G34 + G36 + G74), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["CNJ.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G20:G30), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[140150,"DESMANTELAMIENTO, DESCONEXION, Y RETIRO DE LINEA ELECTRICA EXISTENTE EN CABLES DE DIFERENTES CALIBRES, SI DAÑAR LA DUCTERIA, INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA CALIFICADA","ML ","150.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227469]
[140189,"RANURAS PARA  TUBERIA CONDUIT ELECTRICO. INCLUYE: RESANES CON MORTERO  DE CEMENTO Y ARENA DE RIO PROP. 1:4  INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMEINTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","ML ","46.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227470]
[140217,"DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, EN FRANJAS DE 40 A 50 CMS. DE ANCHO, PARA COLOCACION DE INSTALACIONES, INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION, AFINE Y COMPACTACION DEL MATERIAL DE RELLENO, MATERIALES, REPOSICION DEL PISO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, ACABADO IGUAL AL EXISTENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA,  ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.","ML ","30.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227471]
[140247,"DESCONEXION Y DESINSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EXISTENTES EN SALIDAS ELECTRICAS DE ALUMBRADO, APAGADORES Y/O CONTACTOS, CON RECUPERACION, INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO Y ACARREOS EN EL INTERIOR DEL PLANTEL DEL CABLEADO PRODUCTO DE LA DESINSTALACION, GUIAS,  ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. EN CUALQUIER NIVEL","SAL","69.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227472]
[907176,"DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 0.08 A 0.10 CM DE ESPESOR, Y  5 A 15 CMS. DE ANCHO, INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION, EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, REPOSICION DEL PISO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,  CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.","ML ","20.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227475]
[910368,"DESMONTAJE Y MONTAJE DE VENTILADOR, INCLUYE. ESTIBADO Y ACOMODO EN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA SU COLOCACION EN EL LUGAR INDICADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS.","PZA","3.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227476]
[910533,"DESINSTALACION DE INTERRUPTOR, TABLERO Y/O GABINETE, EN NICHO DE MEDICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DESCONEXION, DESMONTAJE, ACARREOS Y ENTREGA A LA SUPERVISION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227477]
[929600,"DESMONTAJE DE LAMPARA EXISTENTE A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE; DESCONEXION, GABINETE, BALASTRA, DESINSTALACION DE MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESINSTALACION A LUGAR INDICADO POR SUPERVISION Y  LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO","PZA","44.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227478]
[929602,"DESINSTALACION Y DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA, CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE DESCONEXION GENERAL, RETIRO DE TUBERIA APARENTE Y EN PISO, CABLEADO, Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO  INDICADO POR LA SUPERVISION.","PZA","3.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227479]
[932155,"DESINSTALACION DE INTERRUPTORES QO DE TABLEROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DESCONEXION, DESMONTAJE, ACARREOS Y ENTREGA A LA SUPERVISION.","PZA","18.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227480]
[140648,"RETIRO DE PISO DE ADOQUIN EXISTENTE CON RECUPERACION,  PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN SECCIONES OBLIGADAS, INCLUYE: ACARREO Y ACOMODO PARA SU POSTERIOR UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,  CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE LA OBRA DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION.","M2 ","17.5000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227543]
["CNJ.02(355)","RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS                         ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G32:G33), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[907172,"PERFORACION Y RESANE DE MUROS Y/O TECHOS PARA PASO DE TUBERIA DE 1/2\" A 2 1/2\" DE DIAMETRO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROP. 1:4,, CON ACABADO IGUAL AL EXISTENTE,  INCLUYE: TRAZO, HERRAMIENTAS, MATERIALES,  MANO DE OBRA, RETIRO Y ACARREO DE MATERIALES DE DESHECHO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA ATIRADERO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS.","PZA","3.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227481]
[934966,"RESANE EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, DE 2 CMS. DE ESPESOR POR HASTA 20 CMS. DE ANCHO, EN APLANADO EXISTENTE. INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS.","ML ","18.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227482]
["CNJ.03(393)","PINTURA                                           ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G35:G35), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[393022,"PINTURA VINIL-ACRÍLICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE  LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 46-52%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 30-36%, VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25°C, DENSIDAD > O = 1.2 TON/M3., LAVABILIDAD > O = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 8 HRS., CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., FINEZA DE MOLIDO (HEGMAN) 3-7 UH.)  EN MUROS APLANADOS DE MEZCLA APALILLADO O PULIDO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y  ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.","M2 ","9.2000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227483]
["CNJ.04(510)","INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO                 ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G37:G73), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[518013,"SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO MONOFASICO VISIBLE CON CONDULET RECTANGULAR Y  OVALADO EN SU TRAYECTORIA, 15 A, 127 V, CATALOGO M5250M, MCA. ARROW HART CON PLACA DE ALUMINIO DUPLEX  CAT.DS-23G EN CONDULET FS EN SU SALIDA., CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13 Y 19MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL.10 Y 12,  TAPAS Y EMPAQUES. INCLUYE: SOPORTERIA UNICANAL CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER ALTURA.\n","SAL","26.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227484]
[518211,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LB, LF, T, TB O LR, DE 2\" DE DIAM., OVALADO, MARCA C. HINDS, INCLUYE: TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, SOPORTE, FIJACION, ALINEACION, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227485]
[518233,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LIQUATITE DE 38 MM DE DIAMETRO TMF, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","8.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227486]
[522423,"SALIDA ELECTRICA PARA  CONTROL DE VENTILADOR, VISIBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE AJUSTE, ETIQUETA VERDE, DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO,  CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CALIBRE 12 Y 14, INCLUYE: CODOS, COPLES, CAJA CUADRADA, DESPERDICIOS, ACCESORIOS, TAPA GALVANIZADA,  CONTROL, TAPA , MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y ACAREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION ACUALQUIER ALTURA.","SAL","3.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227487]
[522537,"SALIDA ELECTRICA DE TIMBRE, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 900, MARCA CONDUMEX, CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY, CALIBRE 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, APAGADOR QUINZIÑO, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.","SAL","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227488]
[534028,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET SERIE OVALADA TIPO LL, LR, LB DE 32 MM. CON TAPA Y EMPAQUE, MCA. CROUSE HINDSE DOMEX, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES DE FIJACION, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227489]
[534104,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, DE 19 MM, PARED GRUESA ROSCADA ETIQUETA AMARILLA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, CONECTORES, COPLES, CURVAS, DOBLECES, ROSCADO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227490]
[534109,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, DE 32 MM, PARED GRUESA ROSCADA ETIQUETA AMARILLA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, CONECTORES, COPLES, CURVAS, DOBLECES, ROSCADO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","32.2000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227491]
[534110,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, DE 38 MM, PARED GRUESA ROSCADA ETIQUETA AMARILLA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, CONECTORES, COPLES, DOBLECES, ROSCADO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","9.2000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227492]
[534112,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, DE 51 MM, PARED GRUESA ROSCADA ETIQUETA AMARILLA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, CONECTORES, COPLES, DOBLECES, ROSCADO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","9.2000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227493]
[536008,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 10,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","228.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227494]
[536016,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 2,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","41.4000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227495]
[536018,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 1/0,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","20.7000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227496]
[536130,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT DE PVC PESADO  DE 51 MM.  DE DIAM.  INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS,  DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227497]
[536131,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT DE PVC PESADO  DE 32 MM.  DE DIAM.  INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS,  DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","3.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227498]
[536143,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT DE PVC PESADO  DE 38 MM.  DE DIAM.  INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS,  DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227499]
[536143,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT DE PVC PESADO  DE 38 MM.  DE DIAM.  INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS,  DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227500]
[537108,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, AWG, MCA. CONDUMEX, CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","150.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227501]
[537114,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6, AWG, MCA. CONDUMEX, CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","111.5500",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227502]
[537116,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, AWG, MCA. CONDUMEX, CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","58.6500",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227503]
[540306,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-612L-100,  DE 6 POLOS  100 AMPERES, INCLUYE: MATERIALES, ZAPATAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS,  ACARREOS Y MATERIALES MENORES.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227504]
[543012,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADO CON 1 POLOS, DE 15-60 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. QO. INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA  Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","21.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227505]
[543017,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON 2 POLOS, DE 60-100 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. QO. INCLUYE: PRUEBAS, FLETES, MATERIALES MENORES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227506]
[543022,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADO CON 2 POLOS, DE 15-60 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. QO. INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA  Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","6.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227507]
[546792,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO DE 52\"; 3 ASPAS, 3 ESTRATOS, 3 VELOCIDADES ( TIPO INDUSTRIAL ) INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE FIJACION, HERRAMIENATAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","3.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227508]
[550090,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER, TIPO ENVOLVENTE, AHORRADOR DE ENERGIA DE 2 X 32 WATTS. FABRICADO EN LAMINA CAL 22, RECUBIERTO CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO Y PINTURA ACRILICA O POLIESTER COLOR BLANCO, APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y TERMOENDURECIDA, PARA OBTENER UNA REFLECTANCIA MINIMA DE 90%, CON DIFUSOR ACRILICO PRISMATICO 100% PURO, TIPO ENVOLVENTE, CON UNA LONGITUD DE 120 CM., BALASTRO ELECTRONICO DE BAJA EMISION DE ARMONICAS, PARA OPERAR UNA O DOS LAMPARAS T8 DE 32 WATTS, LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ANCE, INCLUYE: COPIA DE CERTIFICACION ANCE ANEXA EN ELTRAMITE DE LA ESTIMACION, FIJACION, CONEXION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, GARANTIAS,  MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ACARREOS.","PZA","17.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227511]
[550190,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER, TIPO ENVOLVENTE, AHORRADOR DE ENERGIA DE 2 X 59 WATTS. FABRICADO EN LAMINA CAL 22, RECUBIERTO CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO Y PINTURA ACRILICA O POLIESTER COLOR BLANCO, APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y TERMOENDURECIDA, PARA OBTENER UNA REFLECTANCIA MINIMA DE 90%, CON DIFUSOR ACRILICO PRISMATICO 100% PURO, TIPO ENVOLVENTE, CON UNA LONGITUD DE 240 CM., BALASTRO ELECTRONICO DE BAJA EMISION DE ARMONICAS, PARA OPERAR UNA O DOS LAMPARAS T8 DE 59 WATTS, (EQUIVALENTE A 4 LAMPARAS T8 DE 32 WATTS.), LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ANCE, INCLUYE: COPIA DE CERTIFICACION ANCE ANEXA EN EL TRAMITE DE LA ESTIMACION, FIJACION, CONEXION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, GARANTIAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ACARREOS.","PZA","28.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227514]
[906213,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE- D TIPO QO112L125G, 1 FASE, 3 CON ZAPATAS DE 12 POLOS 125 AMPS. Y FRENTE QOC16U, INCLUYE: PRUEBAS, FLETES, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227515]
[907568,"RECABLEADO DE SALIDA ELECTRICA DE CENTRO EN DUCTERIA EXISTENTE, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CALIBRE 10 Y 12, INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO DE CABLES AL 100%, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUYE DUCTERIA, REGISTRO Y CHALUPAS)","SAL","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227518]
[907569,"RECABLEADO DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO EN DUCTERIA EXISTENTE, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CALIBRE 10 Y 12, INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO DE CABLES AL 100%, ACCESORIOS, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, TAPA DE ALUMINIO,   MATERIALES MENORES,  HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUYE DUCTERIA, REGISTRO Y CHALUPAS)","SAL","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227521]
[907570,"RECABLEADO DE SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR EN DUCTERIA EXISTENTE, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CALIBRE 10 Y 12, INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO DE CABLES AL 100%, ACCESORIOS, APAGADOR, CONEXION A TIERRA, TAPA DE ALUMINIO,   MATERIALES MENORES,  HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUYE DUCTERIA, REGISTRO Y CHALUPAS)","SAL","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227524]
[908360,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO CAL. 1/0-1/0, CAT. YP-25U25, MARCA BURNDY. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227525]
[910351,"SALIDA ELECTRICA PARA VENTILADOR DE TECHO, VISIBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALV. P.G. ETIQUETA VERDE DE AJUSTE, 13 Y 19 MM. CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 10 Y 12, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS, TAPAS GALVANIZADAS, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZAS, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","SAL","13.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227526]
[910518,"SALIDA ELECTRICA DE CENTRO AISLADA, VISIBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13 Y 19  MM. DE DIAMETRO,  CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CALIBRE 12, CON CONDULET, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.","SAL","41.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227529]
[910519,"SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, VISIBLE, CON CANALETA DE PVC THORMAN Y/O TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G. ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO,  CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). , CALIBRE 12, CONDULET, PLACA, ACCESORIOS, INCLUYE: CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.","SAL","14.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227532]
[918671,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO PARA LIQUATITE DE 50 MM DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES MENORES  Y MANO DE OBRA.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227533]
[929110,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 38 MM INC. DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227534]
["CNJ.05(530)","EQUIPOS E INSTALACIONES DE REDES DE VOZ Y DATOS.  ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G75:G76), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[524622,"SALIDA PARA TELEFONO, INTERCOMUNICACION Y SONIDO, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE, DE 19 MM. DE DIAMETRO, ALAMBRE GUIA GALV. CAL. 14, ACCESORIOS QUINZIÑO, CAJA REGISTRO Y TAPA, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.","SAL","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227541]
[524630,"CABLEADO DE SALIDA DE SONIDO, PARA SERVICIO A BOCINAS O BAFLES, COMPUESTA CON CABLE POLARIZADO PARA BOCINAS CAL. 12  AWG. MCA. CYSAMEX O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIONES, ACCESORIOS, PLACA CIEGA QUINZIÑO,  MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS, ACARREOS,  GARANTIA, LIMPIEZAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.","SAL","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227542]
["A","EDIFICIO A",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G78 + G80), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["A.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G79:G79), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[905041,"DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES, INCLUYE; RETIRO Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES DE DESECHO, RANURADO DE MURO ( PARA RETIRAR TUBERIAS Y/O CABLEADO EN MAL ESTADO Y POSTERIORMENTE ALOJAR TUBERIA NUEVA.) RETIRO DE CAJAS, CHALUPAS LAMPARAS, GABINETES, PLACAS, MATERIALES DE SUJECCION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.","SAL","40.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227473]
["A.02(510)","INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO                 ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G81:G90), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[550090,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER, TIPO ENVOLVENTE, AHORRADOR DE ENERGIA DE 2 X 32 WATTS. FABRICADO EN LAMINA CAL 22, RECUBIERTO CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO Y PINTURA ACRILICA O POLIESTER COLOR BLANCO, APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y TERMOENDURECIDA, PARA OBTENER UNA REFLECTANCIA MINIMA DE 90%, CON DIFUSOR ACRILICO PRISMATICO 100% PURO, TIPO ENVOLVENTE, CON UNA LONGITUD DE 120 CM., BALASTRO ELECTRONICO DE BAJA EMISION DE ARMONICAS, PARA OPERAR UNA O DOS LAMPARAS T8 DE 32 WATTS, LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ANCE, INCLUYE: COPIA DE CERTIFICACION ANCE ANEXA EN ELTRAMITE DE LA ESTIMACION, FIJACION, CONEXION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, GARANTIAS,  MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ACARREOS.","PZA","11.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227509]
[550190,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER, TIPO ENVOLVENTE, AHORRADOR DE ENERGIA DE 2 X 59 WATTS. FABRICADO EN LAMINA CAL 22, RECUBIERTO CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO Y PINTURA ACRILICA O POLIESTER COLOR BLANCO, APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y TERMOENDURECIDA, PARA OBTENER UNA REFLECTANCIA MINIMA DE 90%, CON DIFUSOR ACRILICO PRISMATICO 100% PURO, TIPO ENVOLVENTE, CON UNA LONGITUD DE 240 CM., BALASTRO ELECTRONICO DE BAJA EMISION DE ARMONICAS, PARA OPERAR UNA O DOS LAMPARAS T8 DE 59 WATTS, (EQUIVALENTE A 4 LAMPARAS T8 DE 32 WATTS.), LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ANCE, INCLUYE: COPIA DE CERTIFICACION ANCE ANEXA EN EL TRAMITE DE LA ESTIMACION, FIJACION, CONEXION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, GARANTIAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ACARREOS.","PZA","20.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227512]
[907568,"RECABLEADO DE SALIDA ELECTRICA DE CENTRO EN DUCTERIA EXISTENTE, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CALIBRE 10 Y 12, INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO DE CABLES AL 100%, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUYE DUCTERIA, REGISTRO Y CHALUPAS)","SAL","31.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227516]
[907569,"RECABLEADO DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO EN DUCTERIA EXISTENTE, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CALIBRE 10 Y 12, INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO DE CABLES AL 100%, ACCESORIOS, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, TAPA DE ALUMINIO,   MATERIALES MENORES,  HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUYE DUCTERIA, REGISTRO Y CHALUPAS)","SAL","26.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227519]
[907570,"RECABLEADO DE SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR EN DUCTERIA EXISTENTE, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CALIBRE 10 Y 12, INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO DE CABLES AL 100%, ACCESORIOS, APAGADOR, CONEXION A TIERRA, TAPA DE ALUMINIO,   MATERIALES MENORES,  HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUYE DUCTERIA, REGISTRO Y CHALUPAS)","SAL","10.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227522]
[910518,"SALIDA ELECTRICA DE CENTRO AISLADA, VISIBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13 Y 19  MM. DE DIAMETRO,  CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CALIBRE 12, CON CONDULET, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.","SAL","31.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227527]
[910519,"SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, VISIBLE, CON CANALETA DE PVC THORMAN Y/O TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G. ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO,  CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). , CALIBRE 12, CONDULET, PLACA, ACCESORIOS, INCLUYE: CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.","SAL","10.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227530]
[935760,"SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, VISIBLE, CON CANALETA DE PVC THORMAN Y/O TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G. ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO,  CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). , CALIBRE 10, CONDULET, PLACA, ACCESORIOS, INCLUYE: CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.","SAL","26.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227535]
[972964,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APAGADORES  INCLUYE:  APAGADOR SENCILLO MODELO EVOLUCION CAT. QN5800, MARCA BTICINO,  PLACA PARA 1V. CAT. QN100R/1B, Ó PLACA PARA 2V CAT. QN100R/2B, MARCA BTICINO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.","PZA","10.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227537]
[999146,"SALIDA ELECTRICA VISIBLE PARA LAMPARAS, CONTACTOS Y APAGADORES, CON TUBERIA CONDUIT GALV. P.G. ROSCADA DE 13 Y 19MM DE DIAM., Y/O CANALETA DE PVC PANDUIT, CONDULET OVALADOS EN LA DISTIBUCION DE SALIDAS, Y CONDULET RECTANGULARES O CHALUPAS DE PVC AL PIE DEL SERVICIO, CABLE THW-LS CAL 10 Y 12, SIN ACCESORIOS, INCLUYE: FIJACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREOS.","SAL","36.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227539]
["B","EDIFICIO B",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G92 + G94), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["B.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G93:G93), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[905041,"DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES, INCLUYE; RETIRO Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE LOS MATERIALES DE DESECHO, RANURADO DE MURO ( PARA RETIRAR TUBERIAS Y/O CABLEADO EN MAL ESTADO Y POSTERIORMENTE ALOJAR TUBERIA NUEVA.) RETIRO DE CAJAS, CHALUPAS LAMPARAS, GABINETES, PLACAS, MATERIALES DE SUJECCION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.","SAL","20.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227474]
["B.02(510)","INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO                 ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G95:G104), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[550090,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER, TIPO ENVOLVENTE, AHORRADOR DE ENERGIA DE 2 X 32 WATTS. FABRICADO EN LAMINA CAL 22, RECUBIERTO CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO Y PINTURA ACRILICA O POLIESTER COLOR BLANCO, APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y TERMOENDURECIDA, PARA OBTENER UNA REFLECTANCIA MINIMA DE 90%, CON DIFUSOR ACRILICO PRISMATICO 100% PURO, TIPO ENVOLVENTE, CON UNA LONGITUD DE 120 CM., BALASTRO ELECTRONICO DE BAJA EMISION DE ARMONICAS, PARA OPERAR UNA O DOS LAMPARAS T8 DE 32 WATTS, LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ANCE, INCLUYE: COPIA DE CERTIFICACION ANCE ANEXA EN ELTRAMITE DE LA ESTIMACION, FIJACION, CONEXION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, GARANTIAS,  MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ACARREOS.","PZA","6.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227510]
[550190,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER, TIPO ENVOLVENTE, AHORRADOR DE ENERGIA DE 2 X 59 WATTS. FABRICADO EN LAMINA CAL 22, RECUBIERTO CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO Y PINTURA ACRILICA O POLIESTER COLOR BLANCO, APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y TERMOENDURECIDA, PARA OBTENER UNA REFLECTANCIA MINIMA DE 90%, CON DIFUSOR ACRILICO PRISMATICO 100% PURO, TIPO ENVOLVENTE, CON UNA LONGITUD DE 240 CM., BALASTRO ELECTRONICO DE BAJA EMISION DE ARMONICAS, PARA OPERAR UNA O DOS LAMPARAS T8 DE 59 WATTS, (EQUIVALENTE A 4 LAMPARAS T8 DE 32 WATTS.), LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ANCE, INCLUYE: COPIA DE CERTIFICACION ANCE ANEXA EN EL TRAMITE DE LA ESTIMACION, FIJACION, CONEXION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, GARANTIAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ACARREOS.","PZA","8.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227513]
[907568,"RECABLEADO DE SALIDA ELECTRICA DE CENTRO EN DUCTERIA EXISTENTE, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CALIBRE 10 Y 12, INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO DE CABLES AL 100%, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUYE DUCTERIA, REGISTRO Y CHALUPAS)","SAL","14.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227517]
[907569,"RECABLEADO DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO EN DUCTERIA EXISTENTE, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CALIBRE 10 Y 12, INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO DE CABLES AL 100%, ACCESORIOS, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, TAPA DE ALUMINIO,   MATERIALES MENORES,  HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUYE DUCTERIA, REGISTRO Y CHALUPAS)","SAL","12.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227520]
[907570,"RECABLEADO DE SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR EN DUCTERIA EXISTENTE, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CALIBRE 10 Y 12, INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO DE CABLES AL 100%, ACCESORIOS, APAGADOR, CONEXION A TIERRA, TAPA DE ALUMINIO,   MATERIALES MENORES,  HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUYE DUCTERIA, REGISTRO Y CHALUPAS)","SAL","6.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227523]
[910518,"SALIDA ELECTRICA DE CENTRO AISLADA, VISIBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13 Y 19  MM. DE DIAMETRO,  CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CALIBRE 12, CON CONDULET, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.","SAL","14.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227528]
[910519,"SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, VISIBLE, CON CANALETA DE PVC THORMAN Y/O TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G. ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO,  CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). , CALIBRE 12, CONDULET, PLACA, ACCESORIOS, INCLUYE: CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.","SAL","6.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227531]
[935760,"SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, VISIBLE, CON CANALETA DE PVC THORMAN Y/O TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G. ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO,  CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). , CALIBRE 10, CONDULET, PLACA, ACCESORIOS, INCLUYE: CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.","SAL","12.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227536]
[972964,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APAGADORES  INCLUYE:  APAGADOR SENCILLO MODELO EVOLUCION CAT. QN5800, MARCA BTICINO,  PLACA PARA 1V. CAT. QN100R/1B, Ó PLACA PARA 2V CAT. QN100R/2B, MARCA BTICINO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.","PZA","6.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227538]
[999146,"SALIDA ELECTRICA VISIBLE PARA LAMPARAS, CONTACTOS Y APAGADORES, CON TUBERIA CONDUIT GALV. P.G. ROSCADA DE 13 Y 19MM DE DIAM., Y/O CANALETA DE PVC PANDUIT, CONDULET OVALADOS EN LA DISTIBUCION DE SALIDAS, Y CONDULET RECTANGULARES O CHALUPAS DE PVC AL PIE DEL SERVICIO, CABLE THW-LS CAL 10 Y 12, SIN ACCESORIOS, INCLUYE: FIJACION, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREOS.","SAL","18.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227540]
["02","RED ELECTRICA",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G106 + G108), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["02.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G107:G107), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[916733,"DESMANTELAMIENTO, DESCONEXION Y RETIRO DE ACOMETIDA NUEVA Y BASE DE MEDICION NUEVA DE MURO PROVISIONAL Y VOLVER A INSTALAR EN MURETE DE ACOMETIDA NUEVO, INCLUYE: MOVIMIENTOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227544]
["02.02(511)","INSTALACION ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR            ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G109:G129), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[534004,"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 19 MM DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","52.9000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227562]
[534008,"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 32 MM DIAM. INC.: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","32.2000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227563]
[534010,"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 38 MM DIAM. INC.: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","2.3000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227564]
[534012,"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 50 MM DIAM. INC.: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","78.5000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227565]
[534059,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT DE PVC PESADO  DE 19 MM.  DE DIAM.  INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS,  DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","3.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227566]
[538018,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XLP, CAL.6 AWG, MONOPOLAR, PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA, VULCANEL SERIE AA 8000, TIPO XHHW-2, LS CT-SR ROHS, 90 °C, 600 V,  MARCA CONDUCTORES MONTERREY O  CONDUMEX,  INCLUYE: FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, Y MANO DE OBRA,  EN CUALQUIER NIVEL.","ML ","30.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227567]
[538020,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XLP, CAL.4 AWG, MONOPOLAR, PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA, VULCANEL SERIE AA 8000, TIPO XHHW-2, LS CT-SR ROHS, 90 °C, 600 V,  MARCA CONDUCTORES MONTERREY O  CONDUMEX,  INCLUYE: FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, Y MANO DE OBRA,  EN CUALQUIER NIVEL.","ML ","15.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227568]
[538022,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XLP, CAL.2  AWG, MONOPOLAR, PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA, VULCANEL SERIE AA 8000, TIPO XHHW-2, LS CT-SR ROHS, 90 °C, 600 V,  MARCA CONDUCTORES MONTERREY O  CONDUMEX,  INCLUYE: FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, Y MANO DE OBRA,  EN CUALQUIER NIVEL.","ML ","45.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227569]
[538026,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XLP, CAL.1/0 AWG, MONOPOLAR, PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA, VULCANEL SERIE AA 8000, TIPO XHHW-2, LS CT-SR ROHS, 90 °C, 600 V,  MARCA CONDUCTORES MONTERREY O  CONDUMEX,  INCLUYE: FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, Y MANO DE OBRA,  EN CUALQUIER NIVEL.","ML ","52.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227570]
[538030,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XLP, CAL.3/0 AWG, MONOPOLAR, PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA, VULCANEL SERIE AA 8000, TIPO XHHW-2, LS CT-SR ROHS, 90 °C, 600 V,  MARCA CONDUCTORES MONTERREY O  CONDUMEX,  INCLUYE: FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, Y MANO DE OBRA,  EN CUALQUIER NIVEL.","ML ","25.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227571]
[542513,"SUMNISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO MARCA SQD CAT. NQ183L100,  INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227572]
[543074,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO POWERPACT MARCO \"H\" CON 2 POLOS DE 70-100 AMPERES MCA. SQUARE’D CAT. HDL26070-100 CON GABINETE PARA INTERRUPTORES POWERPACT  DE CAJA MOLDEADA NEMA 1 MCA. SQUARE´D CAT. FA100FMX PARA USO EN INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE FIJACION,  PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227573]
[544222,"SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR MANUAL MONOFASICO EN GABINETE DE USOS GENERALES NEMA 1, MCA. SQUARE D, CLASE 2510 , CAT. FG1, 1F,  INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, MONO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227574]
[558012,"MURETE PARA ACOMETIDA ELECTRICA DE TV. SEC. Y/O ESC. DE EDUCACION ESPECIAL DE 1.90 MT DE ALTURA POR 1.25 MTS. DE ANCHO Y 0.60 MT. DE FONDO, A BASE DE MURO DE LAMA DE 7 X 14 X 28 A TEZON EN PARTE INFERIOR Y A SOGA EN EL AREA DESTINADA PARA LA CAJA DE SOQUET DE MEDICION E INTERRUPTORES, DALAS Y CASTILLOS  DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, DALA DE DESPLANTE APARENTE DE 28 X 10 CM. LOSAS Y MUROS DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2., ARMADO CON UNA VARILLA DEL # 3@20 CM. EN AMBAS DIRECCIONES, INCLUYE: SUM. Y COLOCACION DE BASE SOQUET (7 X 100) TRIFASICA DE 100 A. MCA. C.H. O SIMILAR EMPOTRADA EN MURETE,  EXCAVACION, CIMENTACION DE PIEDRA, BASES PARA CASTILLOS,  APLANADO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PERFORACIONES, REGISTRO ELECTRICO, TUBERIAS CONDUIT GALV. PG. PARA CONEXION A PREPARACION AEREA DE MUFA YTUBERIA CONDUIT DE PVC. PESADO PARA CONEXION A REGISTRO DE DIST. Y CONEXION A SUBESTACION SUBTERRANEA, SEÑALIZACION DEL MURETE, PUERTAS METALICAS,  MATERIALES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227575]
[558112,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET MONOFASICA DE MEDICION CON QUINTA TERMINAL. INC.: CONEXION, PRUEBAS Y ACARREOS.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227576]
[558193,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA, CON ENTRADA PARA TUBO DE 38 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227577]
[558522,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPERWELD, DE 3.00 M X 19 MM DE DIAM.  INCLUYE: UNA  CARGA CADWELD NO. 90, CONECTOR COOPER WELD, SOLDADURA CADWELD NO. 90, PARTE PROPORCIONAL DE MOLDE 161V.,  MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227578]
[596055,"REGISTRO ELECTRICO DE 80 X 80 X 80 CMS. DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11 X 22  CMS.A SOGA ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CON CAMA DE GRAVA DE 5.0 CMS. DE ESPESOR, TAPA DE LAMINA NEGRA CAL. 18 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2\" X 1/8\", AHOGADA EN CADENA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE SECCION  14 X 20 CMS. ARMADA CON 4#3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, PRIMARIO ROJO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN HERRERIA (TAPA, CONTRATAPA, MARCO Y CONTRAMARCO), RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227579]
[596056,"REGISTRO ELECTRICO DE 60.0 X 60.0 X 80.0 CM. DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11.0 X 22.0 CM, A SOGA, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, CON CAMA DE GRAVA DE 5.0 CM DE ESPESOR, TAPA DE LAMINA NEGRA CAL. 18 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE  ANGULO DE 1 1/2\" X 1/8\", AHOGADA EN CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECCION 14 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CMS., INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, VARILLA AL CENTRO PARA LA COCA DE LOS CABLES A UTILIZAR, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, PRIMARIO ROJO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS, EN HERRERIA (TAPA, CONTRATAPA, MARCO Y CONTRAMARCO), RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION,","PZA","5.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227580]
[919234,"SELLADO DE BOCAS DE DUCTOS EN INTERIOR DE REGISTROS DE LINEA ELECTRICA DE BAJA TENSION DE 1/2\" A 3\" DE DIAMETRO, A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO,  INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","PZA","32.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227581]
[930187,"SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G. ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 900 MCA. CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY, CAL. 12 Y 10, ACCESORIOS QUINCIÑO, CAJAS CUADRADAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCL: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION","SAL","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227582]
["33A","MURO DIVISORIO",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G131 + G136 + G142 + G148 + G151), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["33A.01(150)","TRABAJOS PRELIMINARES                             ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G132:G135), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[150020,"LIMPIEZA DE TERRENO RETIRANDO BASURA Y DESHIERBE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, RECOLECCION, JUNTA Y RETIRO. (PROYECCION DE CUBIERTA).","M2 ","23.4500",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227545]
[150120,"TRAZO Y NIVELACION DE EXTERIORES ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL (EQUIPO TOPOGRAFICO), INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE EJES Y/O ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","M2 ","23.4500",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227546]
[152204,"EXCAVACION EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO \"B\", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEOS,  MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MEDIDO EN BANCO.","M3 ","11.7500",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227547]
[156002,"CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA, A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE CARGA,  ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y MANO DE OBRA.","M3 ","11.7500",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227548]
["33A.02(160)","CIMENTACION                                       ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G137:G141), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[162002,"CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA ACOMODADA PIEDRA POR PIEDRA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA  EN PROPORCION 1:3. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","M3 ","11.7500",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227549]
[162116,"MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ACABADO APARENTE DOS CARAS DE 0 A 1.50 MTS, ASENTADA CON  CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, PLOMEO,  LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","M3 ","10.6000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227550]
[162404,"NIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RAJUELA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3. DE 0.10 M. DE ESPESOR X 0.40 M. DE ANCHO PROMEDIO. INCLUYE: NIVELACION, TRAZO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE MATERIALES)","ML ","39.1000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227551]
[180102,"RELLENO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, AL 90%. POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALEOS,  DESPERDICIOS, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y  ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.  (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO).","M3 ","1.1000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227552]
[192810,"BASE PARA CASTILLO DE 40.0 X 40.0 X 50.0 CM, EN CIMENTACION DE PIEDRA, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TMA=3/4\", CON 4 VARILLAS DE 3/8\" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4\" @ 15.0 CM. CIMBRA COMUN,  INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","PZA","18.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227553]
["33A.03(310)","MUROS, CADENAS, CASTILLOS Y REPIZONES.            ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G143:G147), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[167204,"DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, T.M.A.= 3/4\", CON SECCION DE 14 X 20 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA.","ML ","39.1000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227554]
[310207,"DALA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A.=3/4\", CON SECCION DE 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA.","ML ","39.1000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227555]
[312210,"CASTILLO DE CONCRETO F´C= 150 KGS/CM2 CON UNA SECCION DE 14 X 15 CM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2@15 CM.  INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA.","ML ","35.6000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227556]
[314032,"MURO DE TABIQUE DE LAMA, DE 14 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON TABIQUE DE LAMA 7 X 14 X 28 CMS., ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","M2 ","74.7500",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227557]
[373502,"CEJA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TMA=3/4\" DE 12.0 X 18.0 CM DE SECCION PROMEDIO, ARMADA CON 1 VARILLA #3 (3/8\") Y ESTRIBOS DE 1/4\" @ 25.0 CM, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, PERFILADO, CHAFLANES, GOTERO, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.","ML ","78.2000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227558]
["33A.04(355)","RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS                         ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G149:G150), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[355022,"APLANADO DE MUROS Y/O TECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA DE RIO EN PROP. 1:2:6 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACION, REMATES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER NIVEL.\n","M2 ","70.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227559]
[357310,"BOQUILLAS EN MUROS DE 17 CMS DE ANCHO PROMEDIO, CON MORTERO CEM-ARE 1:4, ACABADO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE REMATES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL.","ML ","8.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227560]
["33A.05(393)","PINTURA                                           ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G152:G152), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[393022,"PINTURA VINIL-ACRÍLICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE  LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 46-52%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 30-36%, VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25°C, DENSIDAD > O = 1.2 TON/M3., LAVABILIDAD > O = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 8 HRS., CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., FINEZA DE MOLIDO (HEGMAN) 3-7 UH.)  EN MUROS APLANADOS DE MEZCLA APALILLADO O PULIDO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y  ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.","M2 ","70.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,227561]
[null,"RESUMEN DE PARTIDAS"]
["BAS-REH-04474","REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR3457R, UBICADO EN LA LOCALIDAD ARQUITOS, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"G17","v":"$ 0.00 "}]
["CNJ","CONJUNTO",null,null,null,null,{"$f":"G18","v":"$ 0.00 "}]
["CNJ.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"G19","v":"$ 0.00 "}]
["CNJ.02(355)","RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS                         ",null,null,null,null,{"$f":"G31","v":"$ 0.00 "}]
["CNJ.03(393)","PINTURA                                           ",null,null,null,null,{"$f":"G34","v":"$ 0.00 "}]
["CNJ.04(510)","INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO                 ",null,null,null,null,{"$f":"G36","v":"$ 0.00 "}]
["CNJ.05(530)","EQUIPOS E INSTALACIONES DE REDES DE VOZ Y DATOS.  ",null,null,null,null,{"$f":"G74","v":"$ 0.00 "}]
["A","EDIFICIO A",null,null,null,null,{"$f":"G77","v":"$ 0.00 "}]
["A.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"G78","v":"$ 0.00 "}]
["A.02(510)","INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO                 ",null,null,null,null,{"$f":"G80","v":"$ 0.00 "}]
["B","EDIFICIO B",null,null,null,null,{"$f":"G91","v":"$ 0.00 "}]
["B.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"G92","v":"$ 0.00 "}]
["B.02(510)","INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO                 ",null,null,null,null,{"$f":"G94","v":"$ 0.00 "}]
["02","RED ELECTRICA",null,null,null,null,{"$f":"G105","v":"$ 0.00 "}]
["02.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"G106","v":"$ 0.00 "}]
["02.02(511)","INSTALACION ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR            ",null,null,null,null,{"$f":"G108","v":"$ 0.00 "}]
["33A","MURO DIVISORIO",null,null,null,null,{"$f":"G130","v":"$ 0.00 "}]
["33A.01(150)","TRABAJOS PRELIMINARES                             ",null,null,null,null,{"$f":"G131","v":"$ 0.00 "}]
["33A.02(160)","CIMENTACION                                       ",null,null,null,null,{"$f":"G136","v":"$ 0.00 "}]
["33A.03(310)","MUROS, CADENAS, CASTILLOS Y REPIZONES.            ",null,null,null,null,{"$f":"G142","v":"$ 0.00 "}]
["33A.04(355)","RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS                         ",null,null,null,null,{"$f":"G148","v":"$ 0.00 "}]
["33A.05(393)","PINTURA                                           ",null,null,null,null,{"$f":"G151","v":"$ 0.00 "}]
[]
["IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)",null,null,null,null,"SUBTOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(G17,  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[{"$f":"UPPER(CONVERTIRNUM(ROUND( G17 * 1.16, 2)))","v":"CERO PESOS 00/100 M.N."},null,null,null,null,"IVA M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 0.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 1.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]