{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["conceptos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"conceptos","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,0,40,4],[41,0,42,4],[13,0,13,6],[0,2,0,5],[9,2,9,5],[1,2,3,5],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[5,1,8,1]]}
[null,"GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO","LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL"]
[null,"INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL","E-REM-B-REH-05719-LP-0097-2020"]
[null,"ESTADO DE JALISCO"]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:","FECHA DE INICIO:"]
[null,null,null,"FECHA DE TERMINACIÓN:"]
[null,null,"PLAZO DE EJECUCIÓN:"]
[null,null,"FECHA:"]
[]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:","NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:",null,null,null,"DOCUMENTO"]
[]
[]
[]
["PRESUPUESTO DE OBRA"]
[]
["CLAVE","DESCRIPCIÓN","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO ($)","PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA","IMPORTE ($) M.N."]
["TRABAJO : BAS-REH-05719","TRABAJOS DE OBRAS ESPECÍFICAS DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DPR19INF, UBICADA EN LA COLONIA FRAY RAMÓN, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G18 + G25), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["02","RED ELECTRICA",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G19), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["02.01(511)","INSTALACION ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR            ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G20:G24), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[537114,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6, AWG, MCA. CONDUMEX, CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","5.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,219370]
[552214,"LUMINARIA SOLAR DE 60 WATTS, CON PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO, BATERIA DE CICLO PROFUNDO, GABINETE DE BATERIA A PRUEBA DE CORROSION, LAMPARA LED DE 60 WATTS, 12 VOLTS C.D. AUTORREGULADA, MONTADA SOBRE BRAZO DE 1.50 M X 2\" DE DIAMETRO. INCLUYE: LAMPARA DE LEDS DE 60 WATTS., PANELES SOLARES, BATERIA, GABINETE PARA BATERIAS,  FIJACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PRUEBAS MANO DE OBRA, GRANTIAS POR ESCRITO,  FLETES, Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,219371]
[555022,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FIERRO CONICO CIRCULAR DE 6.00 MTS. DE ALTURA CON PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE DE ACABADO EN COLOR VERDE JARDIN, INCLUYE; BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TRAPEZOIDAL DE 60 X 60 CMS. DE BASE INFERIOR, 40 X 40 CMS, BASE SUPERIOR, Y 80 CMS. DE ALTURA, ANCLAS, Y REGISTRO ELECTRICO DE CONCRETO PREFABRICADA DE 33 X 33 X 40 CM. INTERCONECTADO A BASE Y POSTE CON TUBO DE P.V.C. PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO,  CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CAL. 10, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,219372]
[558521,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPERWELD, DE 3.00 M X 16 MM DE DIAM.  INCLUYE:  1 CARGA CADWELD No. 90. 3 MTS DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 2 AWG. PARTE PROPORCIONAL DE MOLDE 161V.   MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA,  PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,219373]
[972017,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIÓN DE MEDICION A INTERRUPTOR A BASE DE TUBERIA LICUATITE DE 32 MM INCLUYE:CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA ","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,219374]
[19,"SUBESTACION",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G26), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["19.01(520)","SUBESTACION, GENERADORES Y CELDAS SOLARES.        ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G27:G33), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[536018,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 1/0,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","15.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,219375]
[880701,"ELABORACION DE PROYECTO DE INSTALACIONES, TRAMITES NECESARIOS  ANTE C. F. E.  Y SECOFI, PARA SU APROBACION, INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS, ADECUACION DE LOS PLANOS ELECTRICOS DEL NUCLEO DE LA ESCUELA, CUADRO DE CARGAS EN BAJA TENSION PARA SU APROBACION POR LA UNIDAD VERIFICADORA,  (EL PRECIO INCLUYE EL PAGO POR CERTIFICADO Y/O CONSTANCIA DE LA UNIDAD UVIE (UNIDAD DE VERIFICACION) POR INSTALACION DE BAJA TENSION, EXPEDIDA POR UN VERIFICADOR ACREDITADO COMO TAL POR LA SEMIP Y REGISTRADO ANTE C.F.E.).","PDA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,219376]
[905353,"AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION AEREA EN MEDIA TENSION, 3 FASES, 4 HILOS DE CABLE DE ALUMINIO ASCR CAL. 1/0, SOBRE POSTES CONICOS OCTAGONALES DE CONCRETO PCR-13:600, INCLUYE: POSTES, ESTRUCTURAS, HERRAJES, CONECTORES, AISLADORES, GRUAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TRASLADO A SITIO DE SU INSTALACIÓN,  (TODOS LOS MATERIALES DEBERAN CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LAPEM).","ML ","200.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,219377]
[906248,"TRAMITES Y PAGOS ANTE C.F.E., POR APORTACION REQUERIDA POR LOS KVA EXCEDENTES DEL TRANSFORMADOR, INCLUYE: GESTORIA, PAGOS, TRASLADOS Y HONORARIOS.","KVA","20.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,219378]
[919756,"PAGO ANTE CFE POR CONCEPTO DE EQUIPO DE MEDICION EN TARIFA OM, MOD. KL28, ELECTRONICO, 30A, CLASE 200A, 3 FASES, 4 HILOS, BASE TIPO SOCKET, 60 HZ, REGISTRO KWH-KW-KVARH.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,219379]
[935151,"PAGO DE DEPOSITO DE GARANTIA POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE C.F.E. PARA SUBESTACIONES DE ACUERDO A LA CARGA EMITIDA POR LA UNIDAD DE VERIFICACION.","KW ","15.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,219380]
[935152,"TRAMITE ANTE LA AGENCIA DE C.F.E. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO ELECTRICO, NO INCLUYE PAGO DE DEPOSITO DE GARANTIA PARA LA CONEXION DEL TRANFORMADOR.","PDA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,219381]
[null,"RESUMEN DE PARTIDAS"]
["BAS-REH-05719","TRABAJOS DE OBRAS ESPECÍFICAS DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DPR19INF, UBICADA EN LA COLONIA FRAY RAMÓN, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"G17","v":"$ 0.00 "}]
["02","RED ELECTRICA",null,null,null,null,{"$f":"G18","v":"$ 0.00 "}]
["02.01(511)","INSTALACION ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR            ",null,null,null,null,{"$f":"G19","v":"$ 0.00 "}]
[19,"SUBESTACION",null,null,null,null,{"$f":"G25","v":"$ 0.00 "}]
["19.01(520)","SUBESTACION, GENERADORES Y CELDAS SOLARES.        ",null,null,null,null,{"$f":"G26","v":"$ 0.00 "}]
[]
["IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)",null,null,null,null,"SUBTOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(G17,  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[{"$f":"UPPER(CONVERTIRNUM(ROUND( G17 * 1.16, 2)))","v":"CERO PESOS 00/100 M.N."},null,null,null,null,"IVA M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 0.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 1.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]