{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["conceptos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"conceptos","index":0,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,0,51,4],[52,0,53,4],[13,0,13,6],[0,2,0,5],[9,2,9,5],[1,2,3,5],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[5,1,8,1]]}
[null,"GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO","LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL"]
[null,"INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL","E-REM-B-REH-05994-LP-0100-2020"]
[null,"ESTADO DE JALISCO"]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:","FECHA DE INICIO:"]
[null,null,null,"FECHA DE TERMINACIÓN:"]
[null,null,"PLAZO DE EJECUCIÓN:"]
[null,null,"FECHA:"]
[]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:","NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:",null,null,null,"DOCUMENTO"]
[]
[]
[]
["PRESUPUESTO DE OBRA"]
[]
["CLAVE","DESCRIPCIÓN","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO ($)","PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA","IMPORTE ($) M.N."]
["TRABAJO : BAS-REH-05994","TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CCT 14DJN0034Z, UBICADO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA).",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G18), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["A","EDIFICIO A",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G19 + G25 + G28 + G31 + G36), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["A.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G20:G24), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[140054,"DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO DE PASTA DE 20 X 20 CMS., POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO Y RETIRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.\n\n","M2 ","88.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264406]
[140112,"DESMONTAJE DE CANCELERIA EXISTENTE DE ALUMINIO, HERRERIA TUBULAR Y SIMILAR EN EL EDIFICIO INCLUYE: RETIRO Y ALMACENAMIENTO PARA SU POSTERIOR COLOCACION AL LUGAR INDICADO.\n","M2 ","20.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264407]
[140134,"DESMONTAJE DE MULTYPUERTA DE 0.90 X 2.10 M. INCLUYE: MARCO, JAMBA Y CUBRECANTOS DE ALUMINIO, HERRAJES,  ELEMENTOS DE FIJACION, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO QUE INDIQUE SUPERVISOR.","PZA","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264408]
[140263,"RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, LOSAS, TRABES Y COLUMNAS, INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA.","M2 ","342.4000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264409]
[916270,"DESMONTAJE DE PROTECCIONES EN CANCELERIA DE PERFILES ESTRUCTURALES, CON RECUPERACION,  INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS,  HERRAMIENTAS, EQUIPO, CORTES Y MANO DE OBRA CALIFICADA .","M2 ","20.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264410]
["A.02(355)","RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS                         ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G26:G27), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[355022,"APLANADO DE MUROS Y/O TECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA DE RIO EN PROP. 1:2:6 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACION, REMATES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER NIVEL.\n","M2 ","220.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264411]
[357322,"BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS, CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, INCLUYE: ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","ML ","94.9700",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264412]
["A.03(372)","PISOS                                             ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G29:G30), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[372242,"FIRME DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 TMA= 3/4\",  DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO APALILLADO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, MATERIALES, EXTENDIDO, REGLEADO, CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION","M2 ","88.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264413]
[962162,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE  LOSETA CERAMICA DE 33 X 33 CM., MCA. INTERCERAMIC DE PRIMERA, LINEA NIZA, DE CUALQUIER COLOR, GRADO DE DUREZA (PEI) \"IV\" , ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEDO CON JUNTEADOR DE COLOR,  JUNTAS DE 4 MM. DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADOS, CERTIFICADO DE CALIDAD, HERRAMIENTAS, MATERIALES,  MANO DE OBRA, LIMPIEZA  Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA.","M2 ","88.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264414]
["A.04(393)","PINTURA                                           ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G32:G35), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[393040,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA BASE AGUA ACABADO SEMI-MATE  LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO, SOLIDOS POR VOLUMEN 32% MINIMO, VISCOSIDAD 90-115 U.K., ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS,  RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MINIMO CON DETERGENTE Y 10000 CICLOS CON SOLUCION NO ABRASIVA, TIEMPO MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS.)  EN CADENAS DE DESPLANTE, A UNA CARA, APLICANDO LAS MANOS QUE SEAN NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE (MINIMO DOS MANOS), TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y  ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER ALTURA.","ML ","80.9700",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264415]
[393063,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA BASE AGUA ACABADO SEMI-MATE  LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO, SOLIDOS POR VOLUMEN 32% MINIMO, VISCOSIDAD 90-115 U.K., ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS,  RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MINIMO CON DETERGENTE Y 10000 CICLOS CON SOLUCION NO ABRASIVA, TIEMPO MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS.)  EN SUPERFICIES APLANADAS CON ACABADO APALILLADO O PULIDO  (MUROS, CUBIERTAS, COLUMNAS, TRABES, FALDONES, ETC), APLICANDO LAS MANOS QUE SEAN NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE (MINIMO DOS MANOS), TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y  ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER ALTURA.","M2 ","342.4000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264416]
[393067,"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA BASE AGUA ACABADO SEMI-MATE  LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS (SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO, SOLIDOS POR VOLUMEN 32% MINIMO, VISCOSIDAD 90-115 U.K., ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS,  RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MINIMO CON DETERGENTE Y 10000 CICLOS CON SOLUCION NO ABRASIVA, TIEMPO MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS.)  EN SUPERFICIES DE CONCRETO CON ACABADO APARENTE  (MUROS, CUBIERTAS, COLUMNAS, TRABES, FALDONES, ETC), APLICANDO LAS MANOS QUE SEAN NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE (MINIMO DOS MANOS), TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y  ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER ALTURA.","M2 ","63.9400",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264417]
[393142,"PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %,  EN HERRERIA ABIERTA DE PERFILES ESTRUCTURALES (PROTECCIONES), MEDIDA POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y  EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. (LA PINTURA ES POR AMBOS LADOS DE LA HERRERIA, PERO PARA SU PAGO ES MEDIDA SOLO POR 1 SOLO LADO).","M2 ","20.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264418]
["A.05(410)","CANCELERIA, HERRERIA, ALUMINIO, VIDRIOS Y CHAPAS  ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G37:G42), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[412041,"FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES PARA VENTANERIA A BASE DE HERRERIA ESTRUCTURAL DE ACERO, ELABORADA CON UN PERFIL PERIMETRAL DE ANGULO DE 1 1/2\" X 1 1/2\" X 3/16\",  HORIZONTALES DE REDONDO SOLIDO LISO DE 1/2\" SEPARADOS  DE C. A C. 11.5 CM. PROMEDIO Y REFUERZOS VERTICALES DE SOLERA DE 3/16\" X 1 1/4\" COLOCADOS A @ 73.5 CM. PROMEDIO, CON PERFORACIONES PARA INSERCION DE REDONDOS. ANCLADA A ESTRUCTURA (CONSTRUCCION) A BASE DE TORNILLO CON BARRENANCLA Y/O SOLDADURA,  INCLUYE: TRAZO, CORTES, SOLDADURA, NIVELACION, PLAMEO, PERFORACIONES, PINTURA DE TALLER,  AJUSTES Y DETALLES REALIZADOS EN OBRA DE ACUERDO A LO CONSTRUIDO,  ACARREOS, LIMPIEZA, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. EN CUALQUIER NIVEL.","M2 ","20.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264419]
[422022,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MULTYPUERTA DE 0.90 X 2.10 M. INCLUYE: MARCO, JAMBA Y CUBRECANTOS DE ALUMINIO, HERRAJES, ANTEPECHO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 0.90 X 0.40 M, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, SELLADO PERIMETRAL, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.","PZA","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264420]
[424094,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA TIPO EUROPEO PARA PUERTA EXTERIOR, MCA. JAKO, MOD. KIT9001ENT, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO, DOBLE MANIJA DE PERFIL TUBULAR REDONDO Y CILINDRO LLAVE-MARIPOSA, INCLUYE: TRAZO, TALADROS, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTAS, CILINDRO, CHAPETÓN, LLAVES, LIMPIEZA,  MANO DE OBRA Y  ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION.","PZA","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264421]
[424322,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES DE PISO PARA PUERTA. INC.: ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.","PZA","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264422]
[426547,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO ESMERILADO DE 6 MM. DE ESPESOR., ASENTADO CON SILICON Y/O VINIL, INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, LIMPIEZA, ACCASORIOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","M2 ","19.8000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264423]
[906969,"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CANCELERIA FABRICADA  EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES COMERCIALES DE 2\", INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICON, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EN CUALQUIER NIVEL.","M2 ","20.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,264424]
[null,"RESUMEN DE PARTIDAS"]
["BAS-REH-05994","TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CCT 14DJN0034Z, UBICADO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA).",null,null,null,null,{"$f":"G17","v":"$ 0.00 "}]
["A","EDIFICIO A",null,null,null,null,{"$f":"G18","v":"$ 0.00 "}]
["A.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"G19","v":"$ 0.00 "}]
["A.02(355)","RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS                         ",null,null,null,null,{"$f":"G25","v":"$ 0.00 "}]
["A.03(372)","PISOS                                             ",null,null,null,null,{"$f":"G28","v":"$ 0.00 "}]
["A.04(393)","PINTURA                                           ",null,null,null,null,{"$f":"G31","v":"$ 0.00 "}]
["A.05(410)","CANCELERIA, HERRERIA, ALUMINIO, VIDRIOS Y CHAPAS  ",null,null,null,null,{"$f":"G36","v":"$ 0.00 "}]
[]
["IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)",null,null,null,null,"SUBTOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(G17,  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[{"$f":"UPPER(CONVERTIRNUM(ROUND( G17 * 1.16, 2)))","v":"CERO PESOS 00/100 M.N."},null,null,null,null,"IVA M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 0.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 1.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]