{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["conceptos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"conceptos","index":0,"n_rows":98,"n_cols":8,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[95,0,95,4],[96,0,97,4],[13,0,13,6],[0,2,0,5],[9,2,9,5],[1,2,3,5],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[5,1,8,1]]}
[null,"GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO","LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL"]
[null,"INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL","E-REM-S-CON-03952-LP-0087-2020"]
[null,"ESTADO DE JALISCO"]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:","FECHA DE INICIO:"]
[null,null,null,"FECHA DE TERMINACIÓN:"]
[null,null,"PLAZO DE EJECUCIÓN:"]
[null,null,"FECHA:"]
[]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:","NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:",null,null,null,"DOCUMENTO"]
[]
[]
[]
["PRESUPUESTO DE OBRA"]
[]
["CLAVE","DESCRIPCIÓN","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO ($)","PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA","IMPORTE ($) M.N."]
["TRABAJO : SUP-CON-03952","CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LABORATORIO GRANJA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR GÓMEZ FARÍAS CCT 14SUP105INF, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G18), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["A","EDIFICIO A",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G19 + G21 + G23 + G29 + G35 + G38 + G45 + G60 + G65 + G73), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["A.01(310)","MUROS, CADENAS, CASTILLOS Y REPIZONES.            ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G20:G20), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[316066,"SUMINISTRO Y COLOCACION  DE MURO DE TABLACEMENTO PARA EXTERIORES (DUROCK) DE 12 CM. DE ESPESOR  A DOS CARAS, CON AISLANTE INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO DE 3\" DE ESPESOR, TERMINADO,  INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 94 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE DS DE 1 1/4\", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2\",  CINTA DE REFUERZO EXTERIORES DE NYLON, COMPUESTO PARA JUNTAS Y AFINADO BASE COAT EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE TODAS SUS CARAS VISIBLES,  DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA SUPERVISION, ANCLAS EXPANSIVAS, DUROCK DE 13 MM, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, NIVELACION, PLOMEO, BOQUILLAS, REMATES, FILETES, BOLEADOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. EN CUALQUIER NIVEL.","M2 ","82.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276457]
["A.02(355)","RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS                         ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G22:G22), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[358052,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA PARA MURO ( AZULEJO ), PRENSADO EN SECO, CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO DE COLOR, QUEMADO A BICOCCION A TEMPERATURAS DE 1,150 A 1200 °C,  CRAQUELADO, CALIDAD DE PRIMERA, QUE DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TECNICAS: ABSORCION <= 15% , COEFICIENTE DE ESTATICO DE FRICCION >= 0.5, MODULO DE RUPTURA >= 180 KG/CM², RESISTENCIA A LA ADHESION >=50 P.S.I., RESISTENTE AL MANCHADO, RESISTENCIA AL RAYADO >= 4.0 MOHS, RESISTENTE A LOS QUIMICOS   ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEDO CON JUNTEADOR BLANCO,  JUNTAS A HUESO, INCLUYE: TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADOS, CERTIFICADO DE CALIDAD, HERRAMIENTAS, MATERIALES,  MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.","M2 ","23.8100",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276458]
["A.03(372)","PISOS                                             ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G24:G28), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[373766,"FORJADO DE NARIZ DE REMATE EN PISO DE  BANQUETAS, CON 10.0  X  10.0 CM. DE SECCION, INCLUYE SOLO: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, GOTERO, FORJADO, CHAFLANES, PERFILADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, Y MANO DE OBRA. (NO INCLUYE CONCRETO).","ML ","85.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276459]
[375324,"FORJADO DE ESCALON DE 30 CM. DE HUELLA Y 17 CM DE PERALTE CON LADRILLO DE LAMA 5 X 11 X 22, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y RECUBRIMIENTO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. INC.: BOLEADO EN ARISTAS Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.","ML ","66.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276460]
[910787,"PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A.= 3/4\", DE 10 CM. DE ESPESOR, CON ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 6/6 Y PASAJUNTAS DE REDONDO LISO DE 1/2\" CON LONGITUD DE 100 CM. A CADA 50 CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACABADO PULIDO, POLIDUCTO NARANJA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","M2 ","107.7900",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276461]
[929381,"CORTE CON DISCO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 M DE ESPESOR, EN CONCRETO, INCLUYE CALAFATEO A BASE DE SIKAFLEX O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.","ML ","22.6500",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276462]
[962303,"PISO DE PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO, GRADO DE DUREZA \"D\", PEI \"IV\", DE PRIMERA CALIDAD, 60 X 60 CMS, MARCA INTERCERAMIC LÍNEA, CATANIA, CUALQUIER COLOR,  ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO, JUNTEADO CON JUNTEADOR SIN ARENA, CON JUNTAS A HUESO, DE ACUERDO A PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVICION, INCLUYE, NIVELACION PLOMEO, PERFILADO, ESCUADRADO, CORTES, REMATES, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","M2 ","182.8000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276463]
["A.04(382)","ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERIA          ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G30:G34), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[346017,"CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO CON MEDIDAS GENERALES DE 1.25 X 1.25 X 0.35 MTS. DE ALTURA, FORJADO A BASE DE MURO DE BLOCK DE JALCRETO SOLIDO DE 11 X 14 X 28 CM. TRASLAPADO, ASENTADO Y APLANADO EN TODAS SUS CARAS VISIBLES CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCIÓN DE 1:4, ACABADO APALILLADO FINO,  INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, NIVELACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU UTILIZACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276464]
[382011,"LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESP. Y 60 CM DE ANCHO, PARA RECIBIR LAVABO U OVALIN, ARMADA CON VARILLA #3 (3/8\") A CADA 30 CM, EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, DESPERDICIOS, REMATES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA  Y ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.","ML ","0.7300",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276465]
[385007,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA (PORTA ROLLO) TIPO INSTITUCIONAL. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276466]
[385302,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS DE ACERO INOXIDABLE PARA MINGITORIO (MULETAS) MOD. 7384-0 (1041) DE SANILOCK O SIMILAR CON CHAPETON, FIJADO A MURO. INCLUYE: ACCESORIOS Y MATERIALES DE FIJACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276467]
[385312,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS DE ACERO INOXIDABLE PARA W.C. MOD. 7386-0 (1045) DE SANILOCK O SIMILAR CON CHAPETON, FIJADO A MURO. INCLUYE: ACCESORIOS Y MATERIALES DE FIJACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276468]
["A.05(393)","PINTURA                                           ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G36:G37), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[393052,"PINTURA VINIL-ACRÍLICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE  LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 46-52%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 30-36%, VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25°C, DENSIDAD > O = 1.2 TON/M3., LAVABILIDAD > O = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 8 HRS., CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., FINEZA DE MOLIDO (HEGMAN) 3-7 UH.)  EN LOSAS Y ELEMENTOS DE CONCRETO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y  EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER ALTURA.","M2 ","200.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276469]
[906349,"PINTURA DE ESMALTE VELMAR DE COMEX O LUSTRAL SHERWIN WILLIAMS A DOS MANOS, TRABAJO TERMINADO, EN ARMADURAS Y TIRANTES (BASTIDORES) FORMADOS A BASE DE ANGULOS. INCLUYE:  PREPARACION DE LA  SUPERFICIE, ANDAMIOS, SOLVENTES, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. DE ACUERDO CON PLANO DE DETALLES PROPORCIONADO.","M2 ","330.5700",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276470]
["A.06(410)","CANCELERIA, HERRERIA, ALUMINIO, VIDRIOS Y CHAPAS  ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G39:G44), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[420019,"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CANCELERIA FABRICADA  EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MCA. CUPRUM O SIMILAR,  EN PERFILES DE LA LINEA EUROVENT, MOD. DUO VENT, SERIE 35,  INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, SELLADO PERIMETRAL, SILICON, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.","M2 ","17.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276471]
[420024,"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CANCELERIA FABRICADA  EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON PERFILES COMERCIALES DE 3\" X 1.75\",  MCA. CUPRUM,  LINEA PANORAMA O SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS, OPERADORES, REPISON, SELLADO PERIMETRAL, SILICON, VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.","M2 ","15.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276472]
[420143,"SUMINISTRO E INSTALACION DE MOSQUITERO CORREDIZO CON MARCO CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, CORREDERAS, JALADERAS,  VINIL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","M2 ","17.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276473]
[420540,"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE DUELA LISA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EN CANCELERIAS, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, EN CUALQUIER NIVEL.","M2 ","15.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276474]
[424044,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS DOBLE MANIJA MOD.  550 A.N., INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MANTENIMIENTO.","PZA","5.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276475]
[426010,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM. DE ESPESOR,  ASENTADO CON SILICON, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL.","M2 ","17.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276476]
["A.07(510)","INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO                 ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G46:G59), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[514084,"CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA DE CENTRO AISLADA OCULTA, POR CANALIZACIÓN EXISTENTE, CON CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CALIBRE 12 EN FASES Y 12 EN TIERRA FISICA, INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUYE DUCTERIA, REGISTROS Y CHALUPAS).","SAL","32.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276477]
[516405,"SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC SERVICIO PESADO, DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAMETRO,  CABLE DE ALUMINIO XHHW CAL. 4, 6 Y 10 , CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CALIBRE 10, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.","SAL","5.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276478]
[518706,"CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, OCULTA, POR CANALIZACIÓN EXISTENTE, CON  CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO)., CALIBRE 10 Y 12, CONTACTO BTICINO CON PLACA DE RESINA,  INCLUYE: CONEXION A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUYE DUCTERIA, REGISTROS Y CHALUPAS).","SAL","13.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276479]
[540610,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE USO COMERCIAL-INDUSTRIAL, CAT. BTN41L20E, 20 POLOS, 3F, 4H, 120/240 VOLTS, GABINETE NEMA 1 DE 14\" DE ANCHO, MCA. BTICINO, CON ZAPATAS PRINCIPAL DE 125 AMP.,  INCLUYE: FIJACION, CONEXION, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, PEINADO DE CABLES, PRUEBAS, LIMPIEZA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276480]
[543899,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO DE 10 A 60 AMP CAT. BTN1/10-60 MARCA BTICINO, INCLUYE CONEXION, MATERIAL DE FIJACION Y ACARREOS.","PZA","8.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276481]
[543901,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3 POLOS DE 10 A 70 AMP CAT. BTN3/10-70 MARCA BTICINO, INCLUYE CONEXION, MATERIAL DE FIJACION Y ACARREOS.","PZA","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276482]
[905179,"SALIDA PARA CONTACTO REGULADO DUPLEX, POLARIZADO, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT DE PVC PESADO, CODOS, COPLES, CONECTORES, CABLE THW ANTIFLAMA MCA. CONDUMEX, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS, TAPA GALVANIZADA, CONTACTO Y PLACAS MCA. QUINZIÑO, DESPERDICIOS Y MATERIALES MENORES.","SAL","11.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276483]
[906735,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS PARA PARARRAYOS, INCLUYE. 1 ELECTRODO DIPOLO MARCA PARRES, 3 SOLDADURAS TIPO FUNDETE, 6 KG. DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG.  Y CONECTOR MECANICO TIPO BIMETALICO PARA CAL. 1/0 AWG. ","PDA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276484]
[907537,"CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO, CON CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CALIBRE 10, 12 Y 14, INCLUYE: CONEXIONES, ACCESORIOS, APAGADOR BTICINO, LINEA MODUS, CAT. E2001BN , PLACA DE RESINA CAT. E5N1BN, CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES,  HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUYE DUCTERIA, REGISTROS Y CHALUPAS)","SAL","8.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276485]
[907548,"CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR DE ESCALERA SENCILLO, CON CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CALIBRE 10, 12 Y 14, INCLUYE: CONEXIONES, ACCESORIOS, APAGADOR BTICINO, LINEA MODUS, CAT. E2003BN, PLACA DE RESINA CAT. E5N1BN, CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES,  HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUYE DUCTERIA, REGISTROS Y CHALUPAS)","SAL","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276486]
[929465,"REGISTRO ELECTRICO DE 80.0 X 80.0 X 50.0 CMS., A BASE DE LADRILLO DE LAMA 5.5 X 11 X 22 CMS. A SOGA, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CON CAMA DE GRAVA DE 5.0 CMS. DE ESPESOR, TAPA DE LAMINA NEGRA CAL. 18 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2\" X 1/8\", AHOGADA EN CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECCION 14 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CMS., INCLUYE: VARILLA AL CENTRO PARA LA COCA DE LOS CABLES A UTILIZAR, SELLADO DE TUBERIA CON POLEURETANO E IMPERMEABILIZANTE, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, PRIMARIO ROJO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS, EN HERRERIA (TAPA, CONTRATAPA, MARCO Y CONTRAMARCO), Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION.","PZA","3.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276487]
[934474,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA DE 3.00 M X 16 MM, INCLUYE: CARGA CADWELL NO. 90 Y 3 MTS. DE CABLE DESNUDO SEMIDURO CAL. 2 AWG.","PZA","3.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276488]
[975903,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA 37W DE SOBREPONER DE 60X60 CMS. EQUIPADA CON SENSOR DE LUZ NATURAL Y PRESENCIA ATENUABLE DE ALTO RENDIMIENTO, CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO FOSFATADA Y PANEL DE LED DIFUSOR OPALINO MCA. GE 150-CGC-621-N24, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION","PZA","12.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276489]
[975904,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER A MURO USO EXTERIOR, EQUIPADA CON DRIVER MULTIVOLTAJE PARA TABLETA DE LED 5K 22W DE ALTO RENDIMIENTO (95 LM/W) CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO Y RECUBIERTA DE POLIESTER CURADA AL HORNO, SISTEMA OPTICO CON LENTE PARA CURVA III MCA HUBBEL 170-CGC-119-35, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION","PZA","12.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276490]
["A.08(530)","EQUIPOS E INSTALACIONES DE REDES DE VOZ Y DATOS.  ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G61:G64), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[524617,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO CON FONDO DE MADERA Y MARCO DESATORNILLABLE DE 56 X 56 X 13 CMS. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.\n","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276491]
[534048,"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 50 MM DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION. A CUALQUIER NIVEL.","ML ","50.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276492]
[972065,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE :  SALIDA PARA VOZ/DATOS Y VIDEO. INCLUYE CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON TAPA REALZADA DE 19 MM., TUBERÍA CONDUIT  PVC SERVICIO PESADO DE 19 MM. DE DIAMETRO ,  CODOS, COPLES, CONECTORES,  MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA. LA TUBERÍA DEBERÁ DEJARSE GUIADA Y LIMPIA.CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16 INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL, NO INCLUYE CABLE.","SAL","10.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276493]
[973085,"REGISTRO DE VOZ Y DATOS DE 100.0 X 100.0 X 100.0 CM. LIBRE INTERIOR  DE LADRILLO DE LAMA DE 7.0 X 14.0 X 28.0 CM, A SOGA, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3, TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 ALIGERADO CON HIELO SECO ESPESOR 2 CM CON MARCO 1 3/4\" X 1/8\" Y CONTRAMARCO DE  ANGULO DE 1 1/2 X 1/8\" CON 3 VARILLAS SOLDADAS EN CADA SENTIDO DIAM 1/4\" ACABADO ESCOBILLADO FINO CON LETRAS EN BAJO RELIEVE TEXTO \"VD\" LETRAS ALTURA 5 CM (SIN ESTE REQUISITO NO SE RECIBE LA TAPA) ,  AHOGADA EN CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECCION 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CMS., CINTA MST-400 PRODUCTOS PENNSYLVANIA ANCHO 3/4\" ESPESOR 3/8\" PARA SELLADO ENTRE EL MARCO Y EL CONTRAMARCO, ,SIN PLANTILLA DEJANDO 30 CM DE GRAVA TMA 19 MM COMO FILTRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, PRIMARIO ROJO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS, EN HERRERIA (MARCO Y CONTRAMARCO), Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276494]
["A.09(546)","EQUIPOS ELEC., EQ. DE A/A. Y REP. DE INSTALACION. ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G66:G72), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[530106,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA ROSCABLE, DE 25 MM DE DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, DESPERDICIOS, ROSCADO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS  Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","50.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276495]
[536212,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW TIPO USO RUDO CAL. 4 X 16 A. W. G., MCA. CONDUMEX, CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","50.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276496]
[583005,"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE RIGIDO, TIPO \"L\" DE 13 MM. (1/2\") DE DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TES, NIPLES, ETC), SOLDADURAS SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","50.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276497]
[915462,"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE RIGIDO, TIPO \"L\" DE 9 MM. (3/8\") DE DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TES, NIPLES, ETC), SOLDADURAS SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","50.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276498]
[935974,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 1\" (25 MM) DE DIAM. PARA DRENES DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, PASOS POR ESTRUCTURA, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","20.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276499]
[974375,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO TERMICO TIPO ARMAFLEX, INSULTUBE O SIMILAR DE 3/4\" DE ESPESOR, EN TUBERIAS DE LIQUIDOS PARA A/A 1/2\" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ADHERENTES, SELLADORES, DESPERDICIO, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA  Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.","ML ","50.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276500]
[974395,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO TERMICO TIPO ARMAFLEX, INSULTUBE O SIMILAR DE 3/4\" DE ESPESOR, EN TUBERIAS DE LIQUIDOS PARA A/A 3/8\" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ADHERENTES, SELLADORES, DESPERDICIO, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA  Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION.","ML ","50.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276501]
["A.10(564)","INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS EN EDIF.  ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G74:G81), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[570610,"SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE PARA SISTEMA HIDRAULICO ABIERTO (TINACOS), ALIMENTACION A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2\" A 1 1/2\" DE DIAMETRO,  INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CONEXIONES, ( COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC),  VALVULAS, TUERCAS UNION EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS,  HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. (EN CUALQUIER NIVEL)","SAL","3.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276502]
[571102,"SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 2\" Y 4\" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, LINEA DE VENTILACION (DESFOGUE),  COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, REGISTRO SANITARIO, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS.\n","SAL","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276503]
[585103,"SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES PLUVIALES  DE PVC SANITARIO DE 4\"  DE DIAMETRO, EMPOTRADO EN MURO, INCLUYE: CONEXIONES, COPLES, CODOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, MATERIALES MENORES, RANURACION EN MUROS, LIMPIEZAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA RANURA FUERA DE LA OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. A CUALQUIER ALTURA.","ML ","60.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276504]
[590019,"SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CON TANQUE BAJO, MODELO OLIMPICO, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR, INCLUYE: ASIENTO DE PLASTICO, LLAVE ANGULAR FIG. 401, MANGUERA FLEXIBLE COFLEX, TANQUE, ACCESORIOS DE BRONCE PARA EL TANQUE BAJO, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA, CUELLO DE CERA CON GUIA, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276505]
[590522,"SUMINISTRO, ELEVACION Y COLOCACION DE TINACO PREFABRICADO LIGERO DE 1100 LTS DE CAP., (REDONDO) FABRICADO CON PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA A RAYOS SOLARES, CLIMAS EXTREMOS E INTEMPERISMO, MOLDEADO, DE DOS CAPAS, INCLUYE: FLETES, MATERIALES MENORES, CONEXIONES, PRUEBAS, GARANTÍAS, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, TAPA ROSCADA Y MANO DE OBRA. CUALQUIER ALTURA.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276506]
[592114,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO DE TRES BOCAS CON REJILLA REDONDA, FABRICADA EN FIERRO FUNDIDO, MCA. HELVEX FIG. 25. CON SELLO HIDRAULICO, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276507]
[976361,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO RECTANGULAR DE SOBRECUBIERTA CON REBOSADERO, MARCUS MOD. LV-3, INCLUYE: LLAVES ANGULARES FIG. 401, CESPOL CROMADO MCA. URREA FIG. 207, LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO MARCA HELVEX MODELO TV-122, MANGUERA COFLEX, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276508]
[976540,"SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO LIBRE DE AGUA 100% SECO, FABRICADO CON CERAMICA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO, COLOR BLANCO MCA. HELVEX MODELO GOBI MGS-E, DISPOSITIVO DE ESFERA,  TRAMPA Y COLADERA DE ABS.  INCLUYE: TRAMPA MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,276509]
[null,"RESUMEN DE PARTIDAS"]
["SUP-CON-03952","CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LABORATORIO GRANJA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR GÓMEZ FARÍAS CCT 14SUP105INF, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"G17","v":"$ 0.00 "}]
["A","EDIFICIO A",null,null,null,null,{"$f":"G18","v":"$ 0.00 "}]
["A.01(310)","MUROS, CADENAS, CASTILLOS Y REPIZONES.            ",null,null,null,null,{"$f":"G19","v":"$ 0.00 "}]
["A.02(355)","RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS                         ",null,null,null,null,{"$f":"G21","v":"$ 0.00 "}]
["A.03(372)","PISOS                                             ",null,null,null,null,{"$f":"G23","v":"$ 0.00 "}]
["A.04(382)","ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERIA          ",null,null,null,null,{"$f":"G29","v":"$ 0.00 "}]
["A.05(393)","PINTURA                                           ",null,null,null,null,{"$f":"G35","v":"$ 0.00 "}]
["A.06(410)","CANCELERIA, HERRERIA, ALUMINIO, VIDRIOS Y CHAPAS  ",null,null,null,null,{"$f":"G38","v":"$ 0.00 "}]
["A.07(510)","INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO                 ",null,null,null,null,{"$f":"G45","v":"$ 0.00 "}]
["A.08(530)","EQUIPOS E INSTALACIONES DE REDES DE VOZ Y DATOS.  ",null,null,null,null,{"$f":"G60","v":"$ 0.00 "}]
["A.09(546)","EQUIPOS ELEC., EQ. DE A/A. Y REP. DE INSTALACION. ",null,null,null,null,{"$f":"G65","v":"$ 0.00 "}]
["A.10(564)","INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS EN EDIF.  ",null,null,null,null,{"$f":"G73","v":"$ 0.00 "}]
[]
["IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)",null,null,null,null,"SUBTOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(G17,  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[{"$f":"UPPER(CONVERTIRNUM(ROUND( G17 * 1.16, 2)))","v":"CERO PESOS 00/100 M.N."},null,null,null,null,"IVA M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 0.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 1.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]