{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["conceptos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"conceptos","index":0,"n_rows":91,"n_cols":8,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[88,0,88,4],[89,0,90,4],[13,0,13,6],[0,2,0,5],[9,2,9,5],[1,2,3,5],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[5,1,8,1]]}
[null,"GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO","LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL"]
[null,"INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL","E-REM-S-CON-03955-LP-0088-2020"]
[null,"ESTADO DE JALISCO"]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:","FECHA DE INICIO:"]
[null,null,null,"FECHA DE TERMINACIÓN:"]
[null,null,"PLAZO DE EJECUCIÓN:"]
[null,null,"FECHA:"]
[]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:","NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:",null,null,null,"DOCUMENTO"]
[]
[]
[]
["PRESUPUESTO DE OBRA"]
[]
["CLAVE","DESCRIPCIÓN","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO ($)","PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA","IMPORTE ($) M.N."]
["TRABAJO : SUP-CON-03955","CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL, APICULTURA Y FITOTECNIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (CUCSUR) EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR CCT 14USU01, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL JALUCO, MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G18), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["A","EDIFICIO A",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G19 + G21 + G25 + G31 + G40 + G44 + G50 + G52 + G56 + G72), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["A.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G20:G20), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[140232,"RANURA EN MUROS Y APLANADOS EN FORMA MANUAL PARA COLOCACION DE TUBERIA DE INSTALACIONES, DE DIFERENTES DIAMETROS,  INCLUYE: TRAZO DE RANURAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBROS Y RESANES CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3.","ML ","90.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273328]
["A.02(150)","TRABAJOS PRELIMINARES                             ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G22:G24), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[150110,"TRAZO Y NIVELACION DE EDIFICIOS ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL (EQUIPO TOPOGRAFICO), INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","M2 ","297.8300",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273329]
[152204,"EXCAVACION EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO \"B\", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEOS,  MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MEDIDO EN BANCO.","M3 ","140.8700",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273330]
[156002,"CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA, A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE CARGA,  ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y MANO DE OBRA.","M3 ","70.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273331]
["A.03(160)","CIMENTACION                                       ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G26:G30), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[162302,"RODAPIE DE PIEDRA BRAZA, ACABADO APARENTE UNA CARA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, PLOMEO,   LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","M3 ","28.4300",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273332]
[162404,"NIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RAJUELA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3. DE 0.10 M. DE ESPESOR X 0.40 M. DE ANCHO PROMEDIO. INCLUYE: NIVELACION, TRAZO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE MATERIALES)","ML ","140.6600",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273333]
[170012,"CIMBRA  ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA , LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATRIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.","M2 ","21.7000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273334]
[180054,"RELLENO EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, CON MATERIAL DE BANCO, (ARENA LIMOSA) COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EN CAPAS DE 15 CM, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE:  SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, DESPERDICIOS, TENDIDO, TRASPALEOS,  EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y  ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.  (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO).","M3 ","52.4100",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273335]
[182133,"RELLENO ACOMODADO POR CUALQUIER MEDIO, CON GRAVA DE TEZONTLE CRIBADO DE GRANULOMETRIA CONTROLADA 2\" A 4\" DE DIAMETRO, LIBRE DE FINOS, EN CEPAS Y/O CAJON, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:  MATERIALES, BANDEADO, TENDIDO, NIVELADO, DESPERDICIOS, TRASPALEOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS AL SITIO DE SU COLOCACION. (MEDIDO YA COLOCADO)","M3 ","68.9900",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273336]
["A.04(200)","ESTRUCTURA                                        ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G32:G39), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[210321,"CIMBRA DE MADERA, ACABADO COMUN EN LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO Y ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION.","M2 ","93.7000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273337]
[213020,"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIAMETRO , EN ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO,  DOBLECES,  SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","KG ","632.3300",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273338]
[216461,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F´C=150 KG/CM2, T.M.A.=3/4\", R.N., EN ESTRUCTURAS Y LOSAS, INCLUYE: MATERIALES, ACABDO, CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, DESPERDICIO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, Y MANO DE OBRA, A CUALQUIER NIVEL.","M3 ","0.7500",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273339]
[216904,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMB, F'C=250 KG/CM2, T.M.A.= 3/4, R.N., EN ESTRUCTURA Y LOSAS, INCLUYE: MATERIALES, FLETES, MANIOBRAS, BOMBEO, CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, AFINE Y ACABADO REGLEADO,  DESPERDICIO, PRUEBAS DE RESISTENCIA Y MANO DE OBRA, A CUALQUIER NIVEL.","M3 ","10.2600",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273340]
[280013,"SUMINISTRO Y HABILITADO DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO ASTMA-36 F'Y=2530 KG/CM2, SOLDADOS Y/O ATORNILLADOS, (PERFILES IPR. IPS, CPS, OR, OC, TUBOS REDONDOS, PTR, REDONDOS SOLIDO, SOLERAS Y PLACAS, ETC, DIFERENTES DIMENSIONES Y CALIBRES,) PARA COLUMNAS, ARMADURAS, TRABES Y VIGAS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO,TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ENDEREZADO, BISELADO, DESCALIBRES, BARRENOS, SOLDADURA, UNA PRUEBA RADIOGRAFICA POR CADA 500 KG. DE ACERO, FLETES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO","KG ","2,398.4300",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273341]
[280514,"MONTAJE NIVELACION Y PLOMEO DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO ASTMA-36 F'Y=2530 KG/CM2, SOLDADOS Y/O ATORNILLADOS, (PERFILES IPR. IPS, CPS, OR, OC, TUBOS REDONDOS, PTR, REDONDOS SOLIDO, SOLERAS Y PLACAS, ETC, DIFERENTES DIMENSIONES Y CALIBRES,) PARA COLUMNAS, ARMADURAS, TRABES Y VIGAS, INCLUYE:  MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO,TRAZO, CORTES, AJUSTES, BARRENOS, TORQUES, RONDANAS, SOLDADURA, UNA PRUEBA RADIOGRAFICA Y/O LIQUIDOS PENETRANTES POR CADA 1500 KG. DE ACERO, PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, ACUALQUIER ALTURA.","KG ","2,398.4300",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273342]
[915120,"CIMBRA COMUN DE PERALTES EN FRONTERA DE LOSAS DE 30 A 40 CM., DE ALTURA., INCLUYE: CIMBRADO, HERRAMIENTAS, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.","ML ","104.2000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273343]
[929307,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE RELLENO DE GROUT EN BASES DE PLACAS, DE 5.00 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PARA RECIBIR TRABES METALICAS. INCLUYE: PREPARACION, CIMBRA, DECIMBRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZAS Y MANO DE OBRA.","M2 ","1.6200",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273344]
["A.05(355)","RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS                         ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G41:G43), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[355014,"APLANADO DE MUROS Y/O TECHOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROP. 1:4 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACION, REMATES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER NIVEL.","M2 ","59.5100",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273345]
[960542,"BOQUILLAS EN VANOS, PUERTAS Y VENTANAS, DE 26 CM DE ANCHO PROMEDIO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP: 1:3, INCLUYE: MATERIALES, PLOMEADO, REGLEADO, ESCUADRADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA,  ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","ML ","22.9600",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273346]
[960582,"RECUBRIMIENTO EN MUROS Y/O LOSAS CON AZULEJO MARCA INTERCERAMIC MOD. SPA, COLOR WHITE GLOSSY DE 30 X 60, DE PRIMERA CALIDAD, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO, JUNTEADO CON JUNTEADOR SIN ARENA, CON JUNTAS A HUESO, DE ACUERDO A PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA SUPERVICION, INCLUYE, NIVELACION PLOMEO, PERFILADO, ESCUADRADO, CORTES, REMATES, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","M2 ","707.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273347]
["A.06(372)","PISOS                                             ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G45:G49), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[373059,"PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TMA 3/4\", DE 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO INTEGRAL,  RAYADO CON BROCHA DE PELO Y/O PULIDO, COLADO A CUADROS NO MAYORES DE 3.00 M2, CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10, INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERA,DESCIMBRA, JUNTAS FRIAS, VOLTEADOR,  ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.\n","M2 ","211.0800",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273348]
[373763,"FORJADO DE NARIZ DE REMATE EN PISO DE  BANQUETAS, CON 5.0  X  10.0 CM. DE SECCION, INCLUYE SOLO: CIMBRA, DESCIMBRA, GOTERO FORJADO, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION (NO INCLUYE CONCRETO).","ML ","115.0900",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273349]
[375316,"FORJADO  DE ESCALON DE 30.0 CMS. DE HUELLA Y 15 CMS. DE PERALTE A BASE DE BLOCK DE CONCRETO 11X 14 X 28 CMS. A TEZON, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 (JUNTAS DE 2.0 CMS.) INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO PARA DESPLANTE DE ESCALON Y PLANTILLA EN HUELLA PARA ALCANZA NIVEL Y RECIBIR ESCALON DE CANTERA, APLANADO APALILLADO EN PERALTE Y PERFILADO DE FILETES USANDO VOLTEADOR EN LA PARTE SUPERIOR DE HUELLA, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION.","ML ","9.9000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273350]
[999233,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA, DE 60 X 60 CM, RECTIFICADO DE 10.5MM,INTERCERAMIC MOD. ABSOLUTE SUPER-WHITE GRADO DE DUREZA D\" ASENTADO CON PEGA PISO MARCA INTERCERAMIC Y JUNTEADO CON JUNTEADOR DECOLOR MARCA INTERCERAMIC, CON JUNTAS DE 2.00 MM. DE ANCHO MINIMO, INCLUYE: TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADOS, CERTIFICADO DE CALIDAD, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.","M2 ","443.8000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273351]
[999453,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 11 CM DE ALTURA CORTES ECHOS DE PISO CERAMICO DE 60 X 60 CM, RECTIFICADO DE 10.5MM,INTERCERAMIC MOD. ABSOLUTE SUPER-WHITE GRADO DE DUREZA D\" ASENTADO CON PEGA PISO MARCA INTERCERAMIC Y JUNTEADO CON JUNTEADOR DECOLOR MARCA INTERCERAMIC, CON JUNTAS DE 2.00 MM. DE ANCHO MINIMO, INCLUYE: TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADOS, CERTIFICADO DE CALIDAD, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL","ML ","38.2000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273352]
["A.07(382)","ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERIA          ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G51:G51), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[964180,"SUMINISTRO Y COLOCACION CUBIERTA DE GRANITO NATURAL DE 2 CM. DE ESPESOR APROXIMADAMENTE Y 0.60 MTS DE ANCHO, CON  ZOCLO DE 10 CM. DE ANCHO, FALDON DE 20 CM. DE ANCHO, PREPARACION PARA COLOCAR LLAVES, LAVABO U OVALIN, CANTOS PULIDOS,  EN COLOR GRIS OXFORD, INCLUYE: PULIDO, ABRILLANTADO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, NIVELACION, AHDESIVOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, SELLADO CON SILICON Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. TRABAJO TERMINADO. EN CUALQUIER NIVEL.","ML ","7.2400",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273353]
["A.08(410)","CANCELERIA, HERRERIA, ALUMINIO, VIDRIOS Y CHAPAS  ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G53:G55), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[420075,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA Y/O MAMPARA TIPO TAMBOR, MCA. SANILOCK O SIMILAR,  MODELO ESTANDAR, FABRICADO A BASE DE BASTIDOR  DE PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 1\" X 1\", EN CAL 20 Y LAMINAS DE ACERO CON ACABADO ESMALTADO ANTIGRAFITI EN CUALQUIER  COLOR, EN AMBAS CARAS CON MODULACION DE ACUERDO A GUIAS MECANICAS, CUBRACANTOS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CAL 24., INCLUYE: HERRAJES, PASADORES, BISAGRAS, TOPES, JALADERAS, CUBRECANTOS, DESPERDICIOS, AJUSTES, RELLENO INTERIOR CON POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1\" DE ESPESOR, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. (AREA EFECTIVA DE LA MAMPARA)\n","M2 ","30.1800",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273354]
[426090,"SUMINISTRO Y COLOCACION  DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, CORTADO Y TEMPLADO, INCLUYE: EMPAQUES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, ELEMENTOS DE FIJACION, NIVELADO,  AJUSTES,  HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","M2 ","99.5700",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273355]
[970770,"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CANCELERIA PARA PUERTAS Y VENTANAS ABATIBLES, FABRICADA  EN ALUMINIO LACADO COLOR NEGRO MCA. CUPRUM,  EN PERFILES DE LA LINEA EUROVENT, SERIE 45 Y 50, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, BISAGRAS, JALADERAS, HERRAJES, SELLADO PERIMETRAL, SILICON, VINIL,  ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.","M2 ","99.5700",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273356]
["A.09(510)","INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO                 ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G57:G71), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[518031,"SALIDA ELECTRICA DE CONTACTO DUPLEX CON INTERRUPTOR CONTRA FALLA A TIERRA DE 324 W. 127 V., MCA. BITICINO, CAT. EGF28, OCULTA, FORMADA CON TUBERIA  CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 19 Y 25 MM DE DIAMETRO,  CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO).  CAL 12, CAJAS REGISTRO GALVANIZADA, INCLUYE: CONTACTO Y PLACA BITICINO, MATERIALES MENORES, FLETE, ACARREO AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS.\n","SAL","34.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273357]
[532602,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE FO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREOS  AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","12.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273358]
[532604,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE FO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM DE DIAMETRO, INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREOS  AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","12.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273359]
[536006,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 12,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","219.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273360]
[536008,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 10,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","61.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273361]
[536010,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 8,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","75.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273362]
[536012,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 6,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","66.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273363]
[536014,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 4,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","12.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273364]
[536016,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 2,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","264.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273365]
[536018,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 1/0,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","48.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273366]
[540012,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGAS TIPO QOD-2, MCA. SQUARE D, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION,  PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, LIMPIEZAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","3.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273367]
[540032,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGAS TIPO QOD-8, MCA. SQUARE D, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION,  PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, LIMPIEZAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273368]
[973738,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO \"SECADORA DE MANO\"  EN MURO INC. PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA DE AJUSTE DE 21 MM (3/4\"), CODO, CONECTORES, COPLES, CAJA CUADRADA, TAPA REALZADA, CONDULET, CABLE DE COBRE THW - CAL. 10 Y 12, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 AMP. MCA HARROW HART, CAT. M-5250 COLOR MARFIL CON TAPA, MATERIAL DE FIJACION, AISLAMIENTO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.","SAL","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273369]
[973740,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO \"EMERGENCIA\" EN MURO INC. PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA DE AJUSTE DE 16, 21 Y 27 MM (1/2\", 3/4\" Y 1\"), CODO, CONECTORES, COPLES, CAJA CUADRADA, TAPA REALZADA, CONDULET, CABLE DE COBRE THW - CAL. 8 Y 12, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 AMP. MCA HARROW HART, CAT. M-5250 COLOR NARANJA CON TAPA, MATERIAL DE FIJACION, AISLAMIENTO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.","SAL","6.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273370]
[973741,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO \"EMERGENCIA\" EN MURO INC. PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA DE AJUSTE DE 16, 21 Y 27 MM (1/2\", 3/4\" Y 1\"), CODO, CONECTORES, COPLES, CAJA CUADRADA, TAPA REALZADA, CONDULET, CABLE DE COBRE THW - CAL.12, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 AMP. MCA HARROW HART, CAT. M-5250 COLOR NARANJA CON TAPA, MATERIAL DE FIJACION, AISLAMIENTO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.","SAL","13.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273371]
["A.10(530)","EQUIPOS E INSTALACIONES DE REDES DE VOZ Y DATOS.  ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G73:G74), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[534055,"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 64 MM DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION. A CUALQUIER NIVEL.","ML ","6.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273372]
[534122,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, DE 19 MM, PARED DELGADA DE AJUSTE ETIQUETA VERDE, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, CONECTORES, COPLES, CURVAS, DOBLECES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","84.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,273373]
[null,"RESUMEN DE PARTIDAS"]
["SUP-CON-03955","CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL, APICULTURA Y FITOTECNIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (CUCSUR) EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR CCT 14USU01, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL JALUCO, MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"G17","v":"$ 0.00 "}]
["A","EDIFICIO A",null,null,null,null,{"$f":"G18","v":"$ 0.00 "}]
["A.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"G19","v":"$ 0.00 "}]
["A.02(150)","TRABAJOS PRELIMINARES                             ",null,null,null,null,{"$f":"G21","v":"$ 0.00 "}]
["A.03(160)","CIMENTACION                                       ",null,null,null,null,{"$f":"G25","v":"$ 0.00 "}]
["A.04(200)","ESTRUCTURA                                        ",null,null,null,null,{"$f":"G31","v":"$ 0.00 "}]
["A.05(355)","RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS                         ",null,null,null,null,{"$f":"G40","v":"$ 0.00 "}]
["A.06(372)","PISOS                                             ",null,null,null,null,{"$f":"G44","v":"$ 0.00 "}]
["A.07(382)","ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERIA          ",null,null,null,null,{"$f":"G50","v":"$ 0.00 "}]
["A.08(410)","CANCELERIA, HERRERIA, ALUMINIO, VIDRIOS Y CHAPAS  ",null,null,null,null,{"$f":"G52","v":"$ 0.00 "}]
["A.09(510)","INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO                 ",null,null,null,null,{"$f":"G56","v":"$ 0.00 "}]
["A.10(530)","EQUIPOS E INSTALACIONES DE REDES DE VOZ Y DATOS.  ",null,null,null,null,{"$f":"G72","v":"$ 0.00 "}]
[]
["IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)",null,null,null,null,"SUBTOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(G17,  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[{"$f":"UPPER(CONVERTIRNUM(ROUND( G17 * 1.16, 2)))","v":"CERO PESOS 00/100 M.N."},null,null,null,null,"IVA M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 0.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 1.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]