{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["conceptos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"conceptos","index":0,"n_rows":58,"n_cols":8,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,0,55,4],[56,0,57,4],[13,0,13,6],[0,2,0,5],[9,2,9,5],[1,2,3,5],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[5,1,8,1]]}
[null,"GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO","LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL"]
[null,"INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL","E-REM-S-CON-05631-LP-0082-2020"]
[null,"ESTADO DE JALISCO"]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:","FECHA DE INICIO:"]
[null,null,null,"FECHA DE TERMINACIÓN:"]
[null,null,"PLAZO DE EJECUCIÓN:"]
[null,null,"FECHA:"]
[]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:","NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:",null,null,null,"DOCUMENTO"]
[]
[]
[]
["PRESUPUESTO DE OBRA"]
[]
["CLAVE","DESCRIPCIÓN","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO ($)","PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA","IMPORTE ($) M.N."]
["TRABAJO : SUP-CON-05631","INSTALACIONES DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA COLONIA HUENTITAN EL BAJO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G18), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["C","EDIFICIO C",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G19), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["C.01(546)","EQUIPOS ELEC., EQ. DE A/A. Y REP. DE INSTALACION. ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G20:G50), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[516031,"SALIDA ELECTRICA PARA TERMOSTATO, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE AJUSTE ETIQUETA VERDE DE 13  MM. DE DIAMETRO, CODOS COPLES, REGLETA LEGRAND CAJAS Y CHALUPAS, TAPAS DE DOS VENTANAS MCA. LEGRAND,  CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). , CALIBRE 14,  INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.  A CUALQUIER NIVEL","SAL","7.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252627]
[534104,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, DE 19 MM, PARED GRUESA ROSCADA ETIQUETA AMARILLA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, CONECTORES, COPLES, CURVAS, DOBLECES, ROSCADO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","95.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252628]
[534106,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, DE 25 MM, PARED GRUESA ROSCADA ETIQUETA AMARILLA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, CONECTORES, COPLES, CURVAS, DOBLECES, ROSCADO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","95.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252629]
[536008,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 10,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","565.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252630]
[543020,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON 2 POLOS, DE 15-50 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. QO. INCLUYE: PRUEBAS, FLETES, MATERIALES MENORES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","8.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252631]
[543032,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADO CON 3 POLOS, DE 15-60 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. QO. INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA  Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","5.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252632]
[543112,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE PARA INTERPERIE, 3 POLOS, DE 70 A 100 AMPERES, MCA. SQUARE'D, GABINETE NEMA 3 CAT. FA100RB, CON INTERRUPTOR TIPO  FAL32070-100  INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE FIJACION,  PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","5.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252633]
[544122,"SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD (CUCHILLAS) DE 2 X 60 AMPS, MCA. SQUARE D, MOD. D222N. INCLUYE: ELEMENTOS DE  FIJACION, CONEXION, PRUEBAS, FLUSIBLES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS , MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION.","PZA","8.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252634]
[546405,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLOS DE LONA AHULADA PARA JUNTAS FLEXIBLES CAL. 10 RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 100 °C,  PARA ELIMINAR VIBRACIONES DEL EQUIPO HACIA EL SISTEMA DE DUCTO PARA AIRE, INCLUYE: TRAZO, CORTES, MATERIALES, FIJACION, DESPERCIOS,  EQUIPO, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA TECNICA ESPECIALIZADA, CONFECCION, LIMPIEZA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.","M2 ","7.9000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252635]
[546518,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE TIPO \"L\", DE 3/8\" (9 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, CONEXIONES (COPLES, CODOS, TEES, ETC), DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.","ML ","61.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252636]
[546521,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE TIPO \"L\", DE 7/8\" (21 MM.)DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, CONEXIONES (COPLES, CODOS, TEES, ETC), DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.","ML ","61.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252637]
[546802,"FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTERIA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,  A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRES 22, 24 Y 26, DE ACUERDO A GUIAS MECANICAS, INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, ENSANBLE,  ELEVACION, NIVELACION, AJUSTES, DESPERDICIOS, SELLADO DE JUNTAS, SOPORTERIA, FIJACION, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. A CUALQUIER NIVEL.","KG ","1,715.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252638]
[546812,"AISLAMIENTO TERMICO PARA DUCTERIAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN INTERIORES, A BASE DE PLACA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1\" DE ESPESOR, CON ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO COMO BARRERA DE VAPOR, SELLADO EN SUS TRASLAPES CON CINTA MASCIN TAPE DE ALUMINIO,  INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTOS, SELLADORES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZAS, ACARREOS, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. A CUALQUIER NIVEL.","M2 ","292.6000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252639]
[546813,"SUMIINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO TIPÓ EXTERIOR PARA DUCTOS  DE AIRE ACONDICIONADO, A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF 3100 DE 1 1/2\" DE ESPESOR, ADHERIDA AL DUCTO CON PEGAMENTO DE CONTACTO Y BARRERA DE VAPOR RECUBIERTO EN FOIL DE ALUMINIO, SELLADO EN SUS TRASLAPES CON CINTA MASCIN TAPE DE ALUMINIO, BARRERA DE VAPOR H.I., FORRADO CON MANTA DE PORO CERRADO Y TERMINADO CON PINTURA BLANCA AHULADA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTOS, SELLADORES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZAS, ACARREOS, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. A CUALQUIER NIVEL.","M2 ","99.2000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252640]
[547318,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1\" DE ESPESOR, FORRO EXTERIOR DE DOBLE PLASTICO METALIZADO Y REFORZADO Y POR EL INTERRIOR  DE DOBLE PELICULA PLASTICA METALIZADA, ESTRUCTURADA CON UN RESORTE DE ACERO AL CARBON GALVANIZADO, 10\" DE DIAMETRO, SUJETA A DUCTERIA DE LAMINA CON CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTE, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION CON ALAMBRE GALVANIZADO FIJADO A LA ESTRUCTURA CON ANCLA Y BALAZO, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS,  EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION A CUALQUIER ALTURA.","ML ","14.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252641]
[906210,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE LIQUATITE DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES MENORES, CONECTORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","ML ","6.4000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252642]
[934108,"SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO THERMASMART PRO PARA TUBERIA DE COBRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. THERMAFLEX DE 3/8\" X 1/2\" DE ESPESOR, FABRICADA A BASE DE ESPUMA TERMOPLASTICA FLEXIBLE AUTO EXTINGUIBLE Y RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ADHESIVOS, SELLADORES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,  MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR. EN CUALQUIER NIVEL.","ML ","61.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252643]
[934112,"SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO THERMASMART PRO PARA TUBERIA DE COBRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. THERMAFLEX DE 7/8\" X 1/2\" DE ESPESOR, FABRICADA A BASE DE ESPUMA TERMOPLASTICA FLEXIBLE AUTO EXTINGUIBLE Y RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ADHESIVOS, SELLADORES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,  MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR. EN CUALQUIER NIVEL.","ML ","61.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252644]
[972040,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA LIQUATITE DE 19 MM DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES MENORES  Y MANO DE OBRA.","PZA","16.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252645]
[974250,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO 38 X 10\" MARCA INNES MODELO TCD, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.","PZA","15.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252646]
[974398,"SUMINSITRO Y APLICACION DE GAS REFRIGERANTE R-410A, PARA LLENADO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y/O REFRIGERACION, INCLUYE:  LIMPIEZA DEL SISTEMA, EQUIPO, CARGA, DESPERDIOS, FLETES,  CALIBRACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA,","KG ","31.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252647]
[974559,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA MANUAL DE 24\" X 14\"  DE PROAIRE MODELO CCD REFORZADA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA","PZA","15.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252648]
[974756,"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR REDONDO DE ALUMINIO 12\" DE DIÁMETRO MARCA INNES MODELO VJS, CON CONTROL DE VOLUMEN ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.","PZA","6.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252649]
[974784,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE AIRE TIPO PLACA, CON CONTRO DE VOLUMEN 4 VIAS, MARCA INNES MODELO CFO,  FABRICADO EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, 24\" X 24\" CON CUELLO REDONDO DE 6\" A 15\", INCLUYE: CONTRO DE VOLUMEN PARA CUELLO REDONDO, MANO DE OBRA,  MATERIALES MENORES, PRUEBAS  HERRAMIENTA, ANDAMIOS,   MONTAJE, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y ACARREOS, A CUALQUIER ALTURA.","PZA","34.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252650]
[974792,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE RETORNO MARCA INNES MODELO GSH,  FABRICADO EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, 24\" X 24\", INCLUYE: MANO DE OBRA,  MATERIALES MENORES,  HERRAMIENTA, ANDAMIOS,   MONTAJE, FIJACION, NIVELACION, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREOS, A CUALQUIER ALTURA.","PZA","10.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252651]
[974837,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL ALÁMBRICO, CON PANTALLA LCD, RELOJ, ENCENDIDO Y APAGADO, AJUSTES DE MODO Y VELOCIDAD, TEMPORIZADOR DE 0-24 HRAS., APLICACIÓN FOLLOW ME, MARCA TRANE, MODELO TCONTRM01WA. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, NIVELACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, VERIFICACION DE NIVELES, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER ALTURA","PZA","7.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252652]
[975348,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO USO RUDO, DE 7 CONDUCTORES THWN-LS CALIBRE No. 18 AWG. PARA INTERCONEXION DE UNIDAD TIPO PAQUETE Y TERMOSTATO, MCA. VIAKON INCLUYE CONEXIONES, MATERIAL DE AISLAMIENTO Y MANO DE OBRA.\n","ML ","155.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252653]
[979113,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO,  TIPO FAN & COIL DE EXPANSION DIRECTA, CON CAPACIDAD NOMINAL PARA 3 T. R (36,000 BTU/HR) PARA GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, FRIO-CALOR, MARCA TRANE,  SISTEMA U-MATCH, CON UNIDAD EVAPORADORA (INTERIOR) MOD. 4MXX6536G  Y CONDENSADOR (EXTERIOR) MOD. 4TXK6536G, PARA OPERAR A 220 VOLTS /1F/60HZ., SIN PLENO DE RETORNO, INCLUYE:  CONTROL REMOTO, SOPORTERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,  FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,  CONEXIONES ELECTRICAS DE  FUERZA Y CONTROL, PRUEBAS, GARANTIAS, AJUSTES, PUESTA EN MARCHA Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252654]
[979115,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO,  TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO DE EXPANSION DIRECTA, CON CAPACIDAD NOMINAL PARA 4 T. R (48,000 BTU/HR) PARA GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, FRIO-CALOR, MARCA TRANE,  SISTEMA U-MATCH, CON UNIDAD EVAPORADORA (INTERIOR) MOD. 4MXX6548G  Y CONDENSADOR (EXTERIOR) MOD. 4TXK6548G, PARA OPERAR A 220 VOLTS /1F/60HZ., INCLUYE:  CONTROL REMOTO, SOPORTERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,  FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,  CONEXIONES ELECTRICAS DE  FUERZA Y CONTROL, PRUEBAS, GARANTIAS, AJUSTES, PUESTA EN MARCHA Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION.","PZA","5.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252655]
[979116,"SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE  VOYAGER, MARCA TRENE, MODELO THH180G3, CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 15 T.R., 180,000 BTU/HR, PARA OPERAR CON CORRIENTE ELECTRICA A 220V/3F/60C., INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CAJA DE FILTROS Y FILTROS, ELEMENTOS DE FIJACION, NIVELACION, MANO DE OBRA, MATERIAL ELECTRICO PARA SUS CONEXION, FLETES, MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA, ELEVACIONES Y ARRASTRE AL SITIO DE SU COLOCACION, PRUEBAS, REFRIGERANTE ECOLOGICO 410A, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, VERIFICACION DE NIVELES, LIMPIEZA, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252656]
[979117,"SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE  VOYAGER, MARCA TRENE, MODELO THH240G3, CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 20 T.R., 240,000 BTU/HR, PARA OPERAR CON CORRIENTE ELECTRICA A 220V/3F/60C., INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CAJA DE FILTROS Y FILTROS, ELEMENTOS DE FIJACION, NIVELACION, MANO DE OBRA, MATERIAL ELECTRICO PARA SUS CONEXION, FLETES, MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA, ELEVACIONES Y ARRASTRE AL SITIO DE SU COLOCACION, PRUEBAS, REFRIGERANTE ECOLOGICO 410A, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, VERIFICACION DE NIVELES, LIMPIEZA, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,252657]
[null,"RESUMEN DE PARTIDAS"]
["SUP-CON-05631","INSTALACIONES DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA COLONIA HUENTITAN EL BAJO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"G17","v":"$ 0.00 "}]
["C","EDIFICIO C",null,null,null,null,{"$f":"G18","v":"$ 0.00 "}]
["C.01(546)","EQUIPOS ELEC., EQ. DE A/A. Y REP. DE INSTALACION. ",null,null,null,null,{"$f":"G19","v":"$ 0.00 "}]
[]
["IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)",null,null,null,null,"SUBTOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(G17,  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[{"$f":"UPPER(CONVERTIRNUM(ROUND( G17 * 1.16, 2)))","v":"CERO PESOS 00/100 M.N."},null,null,null,null,"IVA M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 0.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 1.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]