{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["conceptos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"conceptos","index":0,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,4],[48,0,49,4],[13,0,13,6],[0,2,0,5],[9,2,9,5],[1,2,3,5],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[5,1,8,1]]}
[null,"GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO","LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL"]
[null,"INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL","INFEJAL-E-REMMS2020-M-CON-06514-LP-0143-2021"]
[null,"ESTADO DE JALISCO"]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:","FECHA DE INICIO:"]
[null,null,null,"FECHA DE TERMINACIÓN:"]
[null,null,"PLAZO DE EJECUCIÓN:"]
[null,null,"FECHA:"]
[]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:","NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:",null,null,null,"DOCUMENTO"]
[]
[]
[]
["PRESUPUESTO DE OBRA"]
[]
["CLAVE","DESCRIPCIÓN","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO ($)","PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA","IMPORTE ($) M.N."]
["TRABAJO : MSUP-CON-06514","CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENSIÓN ENCARNACIÓN DE DÍAZ CCT 14UBH0211K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. PRIMERA ETAPA.",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G18), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[17,"CANCHA DE USOS MULTIPLES 1",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G19 + G25 + G33 + G35 + G37), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["17.01(150)","TRABAJOS PRELIMINARES                             ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G20:G24), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[150020,"LIMPIEZA DE TERRENO RETIRANDO BASURA Y DESHIERBE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, RECOLECCION, JUNTA Y RETIRO. (PROYECCION DE CUBIERTA).","M2 ","926.9600",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,401761]
[150120,"TRAZO Y NIVELACION DE EXTERIORES ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL (EQUIPO TOPOGRAFICO), INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE EJES Y/O ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","M2 ","614.4000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,401762]
[152202,"EXCAVACION EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO \"A\", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRAPALEOS,  MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MEDIDO EN BANCO.","M3 ","614.4000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,401763]
[152402,"EXCAVACION A CIELO ABIERTO POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO \"A\", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRAPALEOS,  MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MEDIDO EN BANCO.","M3 ","1,255.9200",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,401764]
[156002,"CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA, A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE CARGA,  ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y MANO DE OBRA.","M3 ","1,430.3200",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,401765]
["17.02(160)","CIMENTACION                                       ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G26:G32), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[162404,"NIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RAJUELA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3. DE 0.10 M. DE ESPESOR X 0.40 M. DE ANCHO PROMEDIO. INCLUYE: NIVELACION, TRAZO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE MATERIALES)","ML ","100.3900",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,401766]
[180002,"RELLENO EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALEOS,  EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y  ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION. (MEDIDO EN BANCO).","M3 ","440.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,401767]
[180029,"FABRICACION DE FILTRO DE GRAVA DE 3/4\" EN DRENES, INCLUYE: TENDIDO, TRASPALEOS, EQUIPO,  HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y  ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION. (MEDIDO EN BANCO).\n","M3 ","10.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,401768]
[180103,"RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALEOS,  DESPERDICIOS, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y  ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.  (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO).","M3 ","245.7600",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,401769]
[907596,"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO A BASE DE MEZCLA DE GRAVA DE 1 1/2\" A FINOS Y ARENA LIMOSA (TEPETATE) EN PROPORCION DE 60-40, TENDIDA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR EN ESTADO SUELTO Y COMPACTACION AL 100% DE SU P.V.S.M. PROCTOR, INCLUYE: MATERIALES QUE CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES SCT, CONFORMACION Y COMPACTACION, PRUEBAS DE BANCOS, REGALIAS Y COMPACTACION, PRUEBAS DE BANCOS, REGALIAS Y EXTRACCION, CORTES, CARGAS, ACARREOS AL SITIO DE SU UTILIZACION, FORMACION DE CAPAS, HUMEDAD OPTIMA, HOMOGENEIZADO, TENDIDO, COMPACTADO Y NIVELACION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO POR SECCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO.","M3 ","105.7500",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,401770]
[952047,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO EN PROPORCION 1:5 CEM-ARENA DE RIO,INCLUYE: MATERIAL, ACOMODO DE PIEDRA POR PIEDRA SIN CARA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, NIVELACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","M3 ","38.0600",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,401771]
[952048,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO EN PROPORCION 1:5 CEM-ARENA DE RIO,INCLUYE: MATERIAL, ACOMODO DE PIEDRA POR PIEDRA UNA CARA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, NIVELACION PARA RECIBIR CONCRETO,, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","M3 ","62.2000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,401772]
["17.03(372)","PISOS                                             ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G34:G34), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[962170,"PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=200KG/CM2 TMA 3/4\" Y REVENIMIENTO 10-12 Y 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON MAQUINA ALLANADORA (HELICOPTERO) COLANDO LOSAS HASTA DE 2.50 X 4.80 MTS. COLANDO EN FORMA ALTERNADA, PASAJUNTAS DE REDONDO LISO DE 1/2\" CON LONG. DE 1.00 MT. @ 50 CMS. EN FUNDA DE POLIDUCTO PVC LONG. 60 CMS. Y MOLDEANDO JUNTAS TRATADAS CON VOLTEADOR METALICO DEJANDO SUPERFICIE CON PENDIENTE DEL 1% TOLERANCIA +/-0.5 MM. EN LA SUPERFICIE PARA PODER ACEPTAR LA LOSA, INCLUYE: VIBRADO, COLADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, CIMBRA METALICA EN FRONTERAS QUE SEAN NECESARIAS, EQUI´PO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA MENOR, CURADO DE LOSAS CON CURACRETO Y MANO DE OBRA","M2 ","262.4000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,401773]
["17.04(410)","CANCELERIA, HERRERIA, ALUMINIO, VIDRIOS Y CHAPAS  ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G36:G36), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[970367,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO  DE 3\"  CEDULA 40  DE 70 CMS. DE LARGO CON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO PARA RECIBIR POSTES, AHOGADA EN BASE DE CONCRETO DE 30 X 60 CMS. ELABORADA CON CONCRETO F'C = 150 KGS/CM2 Y CON UN FILTRO DE GRAVA DE 20 CMS. DE ESPESOR POR 30 CMS. DE ANCHO COLOCADA EN LA PARTE INFERIOR COMO FITRO DEL TUBO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, Y EXCAVACION  PARA ALOJAR BASE.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,401777]
["17.05(565)","INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS EN O. EXT.",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G38:G38), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[140144,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. PESADO DE 2\" Y/O 4\" EN MAMPOSTEO PARA DREN  DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERILES, RECIBIR TUBO CON MORTERO,  RESANES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, FORJADO DE PASO EN PIEDRA DEL MAMPOSTEO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.","ML ","10.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,401779]
[null,"RESUMEN DE PARTIDAS"]
["MSUP-CON-06514","CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENSIÓN ENCARNACIÓN DE DÍAZ CCT 14UBH0211K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. PRIMERA ETAPA.",null,null,null,null,{"$f":"G17","v":"$ 0.00 "}]
[17,"CANCHA DE USOS MULTIPLES 1",null,null,null,null,{"$f":"G18","v":"$ 0.00 "}]
["17.01(150)","TRABAJOS PRELIMINARES                             ",null,null,null,null,{"$f":"G19","v":"$ 0.00 "}]
["17.02(160)","CIMENTACION                                       ",null,null,null,null,{"$f":"G25","v":"$ 0.00 "}]
["17.03(372)","PISOS                                             ",null,null,null,null,{"$f":"G33","v":"$ 0.00 "}]
["17.04(410)","CANCELERIA, HERRERIA, ALUMINIO, VIDRIOS Y CHAPAS  ",null,null,null,null,{"$f":"G35","v":"$ 0.00 "}]
["17.05(565)","INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS EN O. EXT.",null,null,null,null,{"$f":"G37","v":"$ 0.00 "}]
[]
["IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)",null,null,null,null,"SUBTOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(G17,  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[{"$f":"UPPER(CONVERTIRNUM(ROUND( G17 * 1.16, 2)))","v":"CERO PESOS 00/100 M.N."},null,null,null,null,"IVA M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 0.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 1.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]