{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["conceptos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"conceptos","index":0,"n_rows":63,"n_cols":8,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[60,0,60,4],[61,0,62,4],[13,0,13,6],[0,2,0,5],[9,2,9,5],[1,2,3,5],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[5,1,8,1]]}
[null,"GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO","LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL"]
[null,"INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL","INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021"]
[null,"ESTADO DE JALISCO"]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:","FECHA DE INICIO:"]
[null,null,null,"FECHA DE TERMINACIÓN:"]
[null,null,"PLAZO DE EJECUCIÓN:"]
[null,null,"FECHA:"]
[]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:","NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:",null,null,null,"DOCUMENTO"]
[]
[]
[]
["PRESUPUESTO DE OBRA"]
[]
["CLAVE","DESCRIPCIÓN","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO ($)","PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA","IMPORTE ($) M.N."]
["TRABAJO : MSUP-REH-06800","REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SONIDO, CONTROL Y VIDEO EN EL EDIFICIO \"D\" EN LA ESCUELA POLITÉCNICA CCT 14UET0004V, UBICADA EN LA LOCALIDAD UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G18), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["D","EDIFICIO D",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G19 + G53), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["D.01(510)","INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO                 ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G20:G52), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[518036,"SALIDA PARA CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, EN LABORATORIO DE ELECTRONICA 5 EE., FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE AJUSTE, ETIQUETA VERDE DE 13 ,19 Y 25 MM DE DIAM, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO) CAL 10 EN FASES Y 12 EN TIERRA FISICA,  EN PISO CON CONDULETS RECTANGULARES DE PASO Y REGISTROS DOMEX, TIPO FSC-1, FSCC-1, FSCC-2, FSCC-3, FSS-3, CON TAPA TIPO INDUSTRIAL  Y EMPAQUE GASK-91N, INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE FIJACION, CAJA REGISTRO DOMEX  CON EMPAQUE GASK-91N, ACCESORIOS, PLACA TIPO INDUSTRIA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA FISICA DE 1F, 3H, 15 AMPS., HERRAMIENTAS,  MANO DE OBRA,  PRUEBAS Y ACARREOS.","SAL","120.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408794]
[518211,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LB, LF, T, TB O LR, DE 2\" DE DIAM., OVALADO, MARCA C. HINDS, INCLUYE: TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, SOPORTE, FIJACION, ALINEACION, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","PZA","7.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408795]
[518212,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LB, LF, T, TB O LR, DE 3/4\" DE DIAM., OVALADO, MARCA C. HINDS, INCLUYE: TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, SOPORTE, FIJACION, ALINEACION, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","PZA","30.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408796]
[518221,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LB, LF, T, TB O LR, DE 1 1/4\" DE DIAM., OVALADO, MARCA C. HINDS, INCLUYE: TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, SOPORTE, FIJACION, ALINEACION, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","PZA","41.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408797]
[522532,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO CAT. 5001N, MCA. BTICINO INCLUYE: TAPA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO.\n","PZA","66.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408798]
[534006,"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 25 MM DIAM. INC.: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","33.2000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408799]
[534010,"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 38 MM DIAM. INC.: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","22.6000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408800]
[534034,"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 19 MM DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION. A CUALQUIER NIVEL.","ML ","227.5500",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408801]
[534104,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, DE 19 MM, PARED GRUESA ROSCADA ETIQUETA AMARILLA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, CONECTORES, COPLES, CURVAS, DOBLECES, ROSCADO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","239.6000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408802]
[534124,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, DE 32 MM, PARED DELGADA DE AJUSTE ETIQUETA VERDE, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, CONECTORES, COPLES, CURVAS, DOBLECES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","78.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408803]
[534128,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, DE 51 MM, PARED DELGADA DE AJUSTE ETIQUETA VERDE, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, CONECTORES, COPLES, DOBLECES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","41.1500",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408804]
[536006,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 12,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","2,070.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408805]
[536008,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 10,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","2,170.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408806]
[536010,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 8,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","325.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408807]
[536012,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 6,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","64.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408808]
[536014,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 4,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","307.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408809]
[538030,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XLP, CAL.3/0 AWG, MONOPOLAR, PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA, VULCANEL SERIE AA 8000, TIPO XHHW-2, LS CT-SR ROHS, 90 °C, 600 V,  MARCA CONDUCTORES MONTERREY O  CONDUMEX,  INCLUYE: FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, Y MANO DE OBRA,  EN CUALQUIER NIVEL.","ML ","1,230.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408810]
[543052,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADO CON 3 POLOS, DE 125-225 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. KA-36125-36225. INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA  Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","5.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408811]
[543066,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO POWERPACT MARCO \"H\" CON 3 POLOS, DE 125-150 AMPERES, MCA. SQUARE´D, CAT. HDA-36125-150, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408812]
[550189,"SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE SOBREPONER MCA. NOVALUX MOD. NVL-DEL-220-LED-MV-S-AM, O SIMILAR, SISTEMA LED DE 2 X 20 WATTS. CON PANEL LED DRIVER INTEGRADO DE 40W, 4000°K DE 85/265 VCA,  EN GABINETE METALICO DE 120 X 60 X 8.50 CM. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, CON ACABADO EN POLVO POLIESTER EN APLICACION ELECTROSTÁTICA  COLOR BLANCO, DIFUSOR ACRILICO MICROLINEAL TRANSPARENTE TERMOFORMADO A 90° RECUBIERTO CON POLICARBONATO,   LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ANCE, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, COPIA DE CERTIFICACION ANCE ANEXA EN ELTRAMITE DE LA ESTIMACION, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREOS.","PZA","235.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408813]
[550221,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA HERMETICO DE SOBREPONER DE 2 X 16 WATTS, MCA. NOVALUX O SIMILAR, MOD. PISCIS, CAT. NVL-PIS-216-LED-P, EN GABINETE DE 1.27 X 0.17 MTS. FABRICADO EN RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO CON ACABADO A BASE DE PINTURA EN POLVO DE POLIESTER, APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y TERMOENDURECIDA, DIFUSOR DE ACRILICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE TERMOFORMADO, CON UNA REFLECTANCIA MINIMA DE 93%, IP-65 DISEÑADA A PRUEBA DE POLVO, VAPORES Y AGUA, PARA OPERAR CON DOS LAMPARA LED LINEAL T8, 16 WATTS CADA UNA, MULTIVOLTAJE 120-277 VOLTS , TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, IRC>80,  VIDA UTIL DE 40,000 HRS., 2350 LUMENES TOTALES COMO MINIMO, DRIVER INTEGRADO , LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ANCE, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, LAMPARAS, PRUEBAS, COPIA DE CERTIFICACION ANCE ANEXA EN ELTRAMITE DE LA ESTIMACION, NIVELACION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. A CUALQUIER ALTURA.","PZA","87.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408814]
[880621,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO DE CONCRETO, PREFABRICADO, PARA BAJA TENSION TIPO 1 NORMA C.F.E.- RBTB-1 DE 50 X 80 X 65 CM., CON TAPA DE CONCRETO,  MARCO Y CONTRAMARCO  DE ACERO GALVANIZADO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENOS COMPACTADOS, FILTRO DE GRAVA, RESANADO FINO DE TUBERIAS EN SU INTERIOR, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.","PZA","5.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408815]
[910624,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ARMAFLEX (USO RUDO) CAL. 3 X 14, CON  ABRAZADERAS TIPO AMERICANO, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES,  DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.","ML ","390.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408816]
[910779,"SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR EN LABORATORIO, A BASE DE TUBERIA DE PVC USO PESADO DE 13 MM., CABLE CON FORRO TIPO THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CODOS, COPLES, CONECTORES, CONDULET TIPO FS DE 13 MM., CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT. M-5250 MCA. ARROW HART, TAPA METALICA, MATERIALES DE FIJACION Y MANO DE OBRA.","SAL","11.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408817]
[917993,"REGISTRO ELECTRICO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MT. CON LADRILLO DE LAMA DE 7 X 14 X 28 CM, A SOGA, ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, CON CAMA DE GRAVA DE 5.0 CM DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4\" X 3/16\", AHOGADA EN CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 SECCION 14 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CMS., INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, VARILLA AL CENTRO PARA LA COCA DE LOS CABLES A UTILIZAR, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, PRIMARIO ROJO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS, EN HERRERIA (TAPA, CONTRATAPA, MARCO Y CONTRAMARCO), RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION.","PZA","11.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408818]
[929917,"SALIDA ELECTRICA DE CONTACTO DUPLEX POR CAMBIO DE PROYECTO ELECTRICO, CON 6.0 MTS. DE PROMEDIO DE TUBERIA CONDUIT PDG DE 19 MM., 2 CONECTORES PROMEDIO RECTOS DE 19 MM., 0.27 PZA. PROMEDIO DE CONDULETS FS2 DE 19 MM., UNA CAJA PROMEDIO REGISTRO DE 13 -19 MM., TAPA CIEGA DE 13-19 MM.,23.10 MTS. PROMEDIO DE CABLE THW CAL. 12 CONDUMEX, 1 ABRAZADERA DE UÑ, 1 TAPA RESALTADA 100 X 100 , UN CONTACTO CAT. M-5250 ARROW HART, TAPA DE CONTACTO CAT. 95101  ARROW HART, UN COPLE CONDUIT PDG 19 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS.","SAL","70.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408819]
[930532,"ENCOFRADO DE TUBERIAS ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS DE DIFERENTES DIAMETROS CON CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F´C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, ACARREOS Y MANO DE OBRA.","M3 ","0.4000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408820]
[972279,"SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT GALV AJUSTE DE 13MM. DE DIAMETRO,  CABLES CAL 12 THW-LS,  ACCESORIOS MCA QINZIÑOZ DE RESINA ABS COLOR MARFIL MOD 103, CONECTORES, CURVAS, CHALUPAS, CONEXIONES, SOPORTERIA A BASE DE SOLERA DE FIERRO 3/16X3/4, ABRAZADERAS TIPO OMEGA, PERNO, CARGA Y TUERCA HILTY DE 1/4, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA","PZA","66.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408821]
[972713,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD 2 1/2\" (63 MM) INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS YACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.\"","PZA","127.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408822]
[973479,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO TIPO PAD RD-19 DE 2\" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TENDIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.","ML ","325.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408823]
[973742,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION  INC. PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA DE AJUSTE DE 16, 21 Y 27 MM (1/2\", 3/4\" Y 1\"), CODO, CONECTORES, COPLES, CAJA CUADRADA, TAPA REALZADA, CONDULET, CABLE DE COBRE THW - CAL. 12 Y 14, MATERIAL DE FIJACION, AISLAMIENTO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.","SAL","334.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408824]
[973877,"SALIDA ELECTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ETIQUETA AMARILLA DE 13, 19 Y/O 25 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 10 Y 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS TIPO REFORZADO, SENSOR DE OCUPACION DE MULTIPLES TECNOLOGIASPARA MOTAJE EN PARED A 2.40MTS SNPT, MARCA LEVITON, CAT. OSW10-MOW, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES DE FIJACION ( MORDAZA, BARRA ROSCADA DE 1/4\", SOPORTE COLGANTE TIPO CLIP), MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ACCESORIOS, PRUEBAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, EN CUALQUIER NIVEL.","SAL","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408825]
[973912,"SUMINISTRO Y  COLOCACION DE LUMINARIO, PANEL LED CUADRADO DE 605 MM X 605 MM, PARA EMPOTRAR EN PLAFON  CON DRIVER DE MULTIVOLTAJE 127-277VCA, POTENCIA 33 W, 3000 LUMENES, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K., MCA. CONSTRULITA, MOD. OF1097 B BN K 33W, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, NIVELACION, SOPORTERIA,  MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,  MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, GARANTIAS POR ESCRITO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERCIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION A CUALQUIER NIVEL.","PZA","11.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408826]
["D.02(535)","EQUIPOS E INTALACIONES DE SONIDO, CONTROL Y VIDEO.",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G54:G54), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[999074,"SENSOR DE MOVIMIENTO Y SONIDO, MOD. CTRL CM PDT 9 ADC. INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE FIJACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.","PZA","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,408827]
[null,"RESUMEN DE PARTIDAS"]
["MSUP-REH-06800","REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SONIDO, CONTROL Y VIDEO EN EL EDIFICIO \"D\" EN LA ESCUELA POLITÉCNICA CCT 14UET0004V, UBICADA EN LA LOCALIDAD UNIDAD MODELO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"G17","v":"$ 0.00 "}]
["D","EDIFICIO D",null,null,null,null,{"$f":"G18","v":"$ 0.00 "}]
["D.01(510)","INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO                 ",null,null,null,null,{"$f":"G19","v":"$ 0.00 "}]
["D.02(535)","EQUIPOS E INTALACIONES DE SONIDO, CONTROL Y VIDEO.",null,null,null,null,{"$f":"G53","v":"$ 0.00 "}]
[]
["IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)",null,null,null,null,"SUBTOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(G17,  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[{"$f":"UPPER(CONVERTIRNUM(ROUND( G17 * 1.16, 2)))","v":"CERO PESOS 00/100 M.N."},null,null,null,null,"IVA M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 0.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 1.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]