{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["conceptos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"conceptos","index":0,"n_rows":74,"n_cols":8,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[71,0,71,4],[72,0,73,4],[13,0,13,6],[0,2,0,5],[9,2,9,5],[1,2,3,5],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[5,1,8,1]]}
[null,"GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO","LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL"]
[null,"INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL","INFEJAL-E-REMS2019-S-REH-05747-LP-0072-2021"]
[null,"ESTADO DE JALISCO"]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:","FECHA DE INICIO:"]
[null,null,null,"FECHA DE TERMINACIÓN:"]
[null,null,"PLAZO DE EJECUCIÓN:"]
[null,null,"FECHA:"]
[]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:","NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:",null,null,null,"DOCUMENTO"]
[]
[]
[]
["PRESUPUESTO DE OBRA"]
[]
["CLAVE","DESCRIPCIÓN","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO ($)","PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA","IMPORTE ($) M.N."]
["TRABAJO : SUP-REH-05747","INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO (SEDE MÚSICA-SAN AGUSTÍN) CCT 14USU0140A-S, Y EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO (SEDE ARTES, SANTA MARÍA DE GRACIA) CCT 14USU0140A-SM, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G18), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["C","EDIFICIO C",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G19), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["C.01(546)","EQUIPOS ELEC., EQ. DE A/A. Y REP. DE INSTALACION. ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G20:G42), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[534104,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, DE 19 MM, PARED GRUESA ROSCADA ETIQUETA AMARILLA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, CONECTORES, COPLES, CURVAS, DOBLECES, ROSCADO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","25.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266502]
[536008,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 10,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","35.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266503]
[543020,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON 2 POLOS, DE 15-50 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. QO. INCLUYE: PRUEBAS, FLETES, MATERIALES MENORES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266504]
[544126,"SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD (CUCHILLAS) SIN PORTA-FUSIBLES  CLASE 3130, SERVICIO GENERAL, DE 2 X 30 AMPS, CON GABINETE NEMA-3R, MCA. SQUARE D, CAT. DU221RB,  INCLUYE: ELEMENTOS DE  FIJACION, CONEXION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266505]
[546405,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLOS DE LONA AHULADA PARA JUNTAS FLEXIBLES CAL. 10 RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 100 °C,  PARA ELIMINAR VIBRACIONES DEL EQUIPO HACIA EL SISTEMA DE DUCTO PARA AIRE, INCLUYE: TRAZO, CORTES, MATERIALES, FIJACION, DESPERCIOS,  EQUIPO, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA TECNICA ESPECIALIZADA, CONFECCION, LIMPIEZA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.","M2 ","1.4000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266506]
[546517,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE TIPO \"L\", DE 1/4\" (6 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, CONEXIONES (COPLES, CODOS, TEES, ETC), DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.","ML ","14.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266507]
[546518,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE TIPO \"L\", DE 3/8\" (9 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, CONEXIONES (COPLES, CODOS, TEES, ETC), DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.","ML ","20.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266508]
[546519,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE TIPO \"L\", DE 1/2\" (13 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, CONEXIONES (COPLES, CODOS, TEES, ETC), DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.","ML ","10.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266509]
[546522,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE TIPO \"L\", DE 3/4\" (19 MM.)  DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, CONEXIONES (COPLES, CODOS, TEES, ETC), DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.","ML ","20.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266510]
[546802,"FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTERIA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,  A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRES 22, 24 Y 26, DE ACUERDO A GUIAS MECANICAS, INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, ENSANBLE,  ELEVACION, NIVELACION, AJUSTES, DESPERDICIOS, SELLADO DE JUNTAS, SOPORTERIA, FIJACION, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. A CUALQUIER NIVEL.","KG ","35.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266511]
[547318,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1\" DE ESPESOR, FORRO EXTERIOR DE DOBLE PLASTICO METALIZADO Y REFORZADO Y POR EL INTERRIOR  DE DOBLE PELICULA PLASTICA METALIZADA, ESTRUCTURADA CON UN RESORTE DE ACERO AL CARBON GALVANIZADO, 10\" DE DIAMETRO, SUJETA A DUCTERIA DE LAMINA CON CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTE, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION CON ALAMBRE GALVANIZADO FIJADO A LA ESTRUCTURA CON ANCLA Y BALAZO, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS,  EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION A CUALQUIER ALTURA.","ML ","9.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266512]
[906210,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE LIQUATITE DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES MENORES, CONECTORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","ML ","3.6000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266513]
[934107,"SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO THERMASMART PRO PARA TUBERIA DE COBRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. THERMAFLEX DE 1/4\" X 1/2\" DE ESPESOR, FABRICADA A BASE DE ESPUMA TERMOPLASTICA FLEXIBLE AUTO EXTINGUIBLE Y RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ADHESIVOS, SELLADORES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,  MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR. EN CUALQUIER NIVEL.","ML ","14.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266514]
[934108,"SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO THERMASMART PRO PARA TUBERIA DE COBRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. THERMAFLEX DE 3/8\" X 1/2\" DE ESPESOR, FABRICADA A BASE DE ESPUMA TERMOPLASTICA FLEXIBLE AUTO EXTINGUIBLE Y RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ADHESIVOS, SELLADORES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,  MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR. EN CUALQUIER NIVEL.","ML ","28.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266515]
[934109,"SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO THERMASMART PRO PARA TUBERIA DE COBRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. THERMAFLEX DE 1/2\" X 1/2\" DE ESPESOR, FABRICADA A BASE DE ESPUMA TERMOPLASTICA FLEXIBLE AUTO EXTINGUIBLE Y RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ADHESIVOS, SELLADORES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,  MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR. EN CUALQUIER NIVEL.","ML ","14.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266516]
[934111,"SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO THERMASMART PRO PARA TUBERIA DE COBRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. THERMAFLEX DE 3/4\" X 1/2\" DE ESPESOR, FABRICADA A BASE DE ESPUMA TERMOPLASTICA FLEXIBLE AUTO EXTINGUIBLE Y RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ADHESIVOS, SELLADORES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,  MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR. EN CUALQUIER NIVEL.","ML ","28.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266517]
[972040,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA LIQUATITE DE 19 MM DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES MENORES  Y MANO DE OBRA.","PZA","12.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266518]
[974398,"SUMINSITRO Y APLICACION DE GAS REFRIGERANTE R-410A, PARA LLENADO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y/O REFRIGERACION, INCLUYE:  LIMPIEZA DEL SISTEMA, EQUIPO, CARGA, DESPERDIOS, FLETES,  CALIBRACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA,","KG ","7.5000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266519]
[974784,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE AIRE TIPO PLACA, CON CONTRO DE VOLUMEN 4 VIAS, MARCA INNES MODELO CFO,  FABRICADO EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, 24\" X 24\" CON CUELLO REDONDO DE 6\" A 15\", INCLUYE: CONTRO DE VOLUMEN PARA CUELLO REDONDO, MANO DE OBRA,  MATERIALES MENORES, PRUEBAS  HERRAMIENTA, ANDAMIOS,   MONTAJE, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y ACARREOS, A CUALQUIER ALTURA.","PZA","3.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266520]
[974792,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE RETORNO MARCA INNES MODELO GSH,  FABRICADO EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, 24\" X 24\", INCLUYE: MANO DE OBRA,  MATERIALES MENORES,  HERRAMIENTA, ANDAMIOS,   MONTAJE, FIJACION, NIVELACION, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREOS, A CUALQUIER ALTURA.","PZA","3.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266521]
[975348,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO USO RUDO, DE 7 CONDUCTORES THWN-LS CALIBRE No. 18 AWG. PARA INTERCONEXION DE UNIDAD TIPO PAQUETE Y TERMOSTATO, MCA. VIAKON INCLUYE CONEXIONES, MATERIAL DE AISLAMIENTO Y MANO DE OBRA.\n","ML ","15.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266522]
[979112,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO,  TIPO FAN & COIL DE EXPANSION DIRECTA, CON CAPACIDAD NOMINAL PARA 1.5 T. R (18,000 BTU/HR) PARA GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, FRIO-CALOR, MARCA TRANE,  SISTEMA U-MATCH, CON UNIDAD EVAPORADORA (INTERIOR) MOD. 4MXX6518G  Y CONDENSADOR (EXTERIOR) MOD. 4TXK6518G, PARA OPERAR A 220 VOLTS /1F/60HZ., SIN PLENO DE RETORNO, INCLUYE:  CONTROL REMOTO, SOPORTERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,  FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,  CONEXIONES ELECTRICAS DE  FUERZA Y CONTROL, PRUEBAS, GARANTIAS, AJUSTES, PUESTA EN MARCHA Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266523]
[979113,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO,  TIPO FAN & COIL DE EXPANSION DIRECTA, CON CAPACIDAD NOMINAL PARA 3 T. R (36,000 BTU/HR) PARA GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, FRIO-CALOR, MARCA TRANE,  SISTEMA U-MATCH, CON UNIDAD EVAPORADORA (INTERIOR) MOD. 4MXX6536G  Y CONDENSADOR (EXTERIOR) MOD. 4TXK6536G, PARA OPERAR A 220 VOLTS /1F/60HZ., SIN PLENO DE RETORNO, INCLUYE:  CONTROL REMOTO, SOPORTERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,  FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,  CONEXIONES ELECTRICAS DE  FUERZA Y CONTROL, PRUEBAS, GARANTIAS, AJUSTES, PUESTA EN MARCHA Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266524]
["TRABAJO : SUP-REH-05748","INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO (SEDE ARTES, SANTA MARÍA DE GRACIA) CCT 14USU0140A-SM, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G44), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["C","EDIFICIO C",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G45), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["C.01(546)","EQUIPOS ELEC., EQ. DE A/A. Y REP. DE INSTALACION. ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G46:G63), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[534104,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, DE 19 MM, PARED GRUESA ROSCADA ETIQUETA AMARILLA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, CONECTORES, COPLES, CURVAS, DOBLECES, ROSCADO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","30.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266525]
[536008,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 10,  INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","35.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266526]
[543020,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON 2 POLOS, DE 15-50 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. QO. INCLUYE: PRUEBAS, FLETES, MATERIALES MENORES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266527]
[544126,"SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD (CUCHILLAS) SIN PORTA-FUSIBLES  CLASE 3130, SERVICIO GENERAL, DE 2 X 30 AMPS, CON GABINETE NEMA-3R, MCA. SQUARE D, CAT. DU221RB,  INCLUYE: ELEMENTOS DE  FIJACION, CONEXION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266528]
[546405,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLOS DE LONA AHULADA PARA JUNTAS FLEXIBLES CAL. 10 RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 100 °C,  PARA ELIMINAR VIBRACIONES DEL EQUIPO HACIA EL SISTEMA DE DUCTO PARA AIRE, INCLUYE: TRAZO, CORTES, MATERIALES, FIJACION, DESPERCIOS,  EQUIPO, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA TECNICA ESPECIALIZADA, CONFECCION, LIMPIEZA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.","M2 ","1.4000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266529]
[546518,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE TIPO \"L\", DE 3/8\" (9 MM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, CONEXIONES (COPLES, CODOS, TEES, ETC), DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.","ML ","20.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266530]
[546522,"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE TIPO \"L\", DE 3/4\" (19 MM.)  DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, CONEXIONES (COPLES, CODOS, TEES, ETC), DESPERDICIOS, PRUEBAS, SOLDADURAS CON ESTRATO DE PLATA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL.","ML ","20.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266531]
[546802,"FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTERIA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,  A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRES 22, 24 Y 26, DE ACUERDO A GUIAS MECANICAS, INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, ENSANBLE,  ELEVACION, NIVELACION, AJUSTES, DESPERDICIOS, SELLADO DE JUNTAS, SOPORTERIA, FIJACION, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. A CUALQUIER NIVEL.","KG ","25.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266532]
[547318,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1\" DE ESPESOR, FORRO EXTERIOR DE DOBLE PLASTICO METALIZADO Y REFORZADO Y POR EL INTERRIOR  DE DOBLE PELICULA PLASTICA METALIZADA, ESTRUCTURADA CON UN RESORTE DE ACERO AL CARBON GALVANIZADO, 10\" DE DIAMETRO, SUJETA A DUCTERIA DE LAMINA CON CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTE, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION CON ALAMBRE GALVANIZADO FIJADO A LA ESTRUCTURA CON ANCLA Y BALAZO, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS,  EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION A CUALQUIER ALTURA.","ML ","18.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266533]
[906210,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE LIQUATITE DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES MENORES, CONECTORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.","ML ","3.6000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266534]
[934108,"SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO THERMASMART PRO PARA TUBERIA DE COBRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. THERMAFLEX DE 3/8\" X 1/2\" DE ESPESOR, FABRICADA A BASE DE ESPUMA TERMOPLASTICA FLEXIBLE AUTO EXTINGUIBLE Y RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ADHESIVOS, SELLADORES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,  MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR. EN CUALQUIER NIVEL.","ML ","36.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266535]
[934111,"SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO THERMASMART PRO PARA TUBERIA DE COBRE EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. THERMAFLEX DE 3/4\" X 1/2\" DE ESPESOR, FABRICADA A BASE DE ESPUMA TERMOPLASTICA FLEXIBLE AUTO EXTINGUIBLE Y RESISTENTE A RAYOS UV, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ADHESIVOS, SELLADORES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,  MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBR. EN CUALQUIER NIVEL.","ML ","36.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266536]
[972040,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA LIQUATITE DE 19 MM DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES MENORES  Y MANO DE OBRA.","PZA","12.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266537]
[974398,"SUMINSITRO Y APLICACION DE GAS REFRIGERANTE R-410A, PARA LLENADO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y/O REFRIGERACION, INCLUYE:  LIMPIEZA DEL SISTEMA, EQUIPO, CARGA, DESPERDIOS, FLETES,  CALIBRACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA,","KG ","9.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266538]
[974784,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE AIRE TIPO PLACA, CON CONTRO DE VOLUMEN 4 VIAS, MARCA INNES MODELO CFO,  FABRICADO EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, 24\" X 24\" CON CUELLO REDONDO DE 6\" A 15\", INCLUYE: CONTRO DE VOLUMEN PARA CUELLO REDONDO, MANO DE OBRA,  MATERIALES MENORES, PRUEBAS  HERRAMIENTA, ANDAMIOS,   MONTAJE, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y ACARREOS, A CUALQUIER ALTURA.","PZA","5.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266539]
[974792,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE RETORNO MARCA INNES MODELO GSH,  FABRICADO EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, 24\" X 24\", INCLUYE: MANO DE OBRA,  MATERIALES MENORES,  HERRAMIENTA, ANDAMIOS,   MONTAJE, FIJACION, NIVELACION, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREOS, A CUALQUIER ALTURA.","PZA","5.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266540]
[975348,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO USO RUDO, DE 7 CONDUCTORES THWN-LS CALIBRE No. 18 AWG. PARA INTERCONEXION DE UNIDAD TIPO PAQUETE Y TERMOSTATO, MCA. VIAKON INCLUYE CONEXIONES, MATERIAL DE AISLAMIENTO Y MANO DE OBRA.\n","ML ","20.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266541]
[979113,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO,  TIPO FAN & COIL DE EXPANSION DIRECTA, CON CAPACIDAD NOMINAL PARA 3 T. R (36,000 BTU/HR) PARA GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, FRIO-CALOR, MARCA TRANE,  SISTEMA U-MATCH, CON UNIDAD EVAPORADORA (INTERIOR) MOD. 4MXX6536G  Y CONDENSADOR (EXTERIOR) MOD. 4TXK6536G, PARA OPERAR A 220 VOLTS /1F/60HZ., SIN PLENO DE RETORNO, INCLUYE:  CONTROL REMOTO, SOPORTERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,  FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,  CONEXIONES ELECTRICAS DE  FUERZA Y CONTROL, PRUEBAS, GARANTIAS, AJUSTES, PUESTA EN MARCHA Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION.","PZA","3.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,266542]
[null,"RESUMEN DE PARTIDAS"]
["SUP-REH-05747","INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO (SEDE MÚSICA-SAN AGUSTÍN) CCT 14USU0140A-S, Y EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO (SEDE ARTES, SANTA MARÍA DE GRACIA) CCT 14USU0140A-SM, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"G17","v":"$ 0.00 "}]
["C","EDIFICIO C",null,null,null,null,{"$f":"G18","v":"$ 0.00 "}]
["C.01(546)","EQUIPOS ELEC., EQ. DE A/A. Y REP. DE INSTALACION. ",null,null,null,null,{"$f":"G19","v":"$ 0.00 "}]
["SUP-REH-05748","INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO (SEDE ARTES, SANTA MARÍA DE GRACIA) CCT 14USU0140A-SM, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"G43","v":"$ 0.00 "}]
["C","EDIFICIO C",null,null,null,null,{"$f":"G44","v":"$ 0.00 "}]
["C.01(546)","EQUIPOS ELEC., EQ. DE A/A. Y REP. DE INSTALACION. ",null,null,null,null,{"$f":"G45","v":"$ 0.00 "}]
[]
["IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)",null,null,null,null,"SUBTOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(G17 + G43,  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[{"$f":"UPPER(CONVERTIRNUM(ROUND( G17 * 1.16, 2) + ROUND( G43 * 1.16, 2)))","v":"CERO PESOS 00/100 M.N."},null,null,null,null,"IVA M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 0.16, 2) + ROUND( G43 * 0.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 1.16, 2) + ROUND( G43 * 1.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]