{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["conceptos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"conceptos","index":0,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,0,34,4],[35,0,36,4],[13,0,13,6],[0,2,0,5],[9,2,9,5],[1,2,3,5],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[5,1,8,1]]}
[null,"GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO","LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL"]
[null,"INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL","E-REM-B-REH-05649-LP-0075-2020"]
[null,"ESTADO DE JALISCO"]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:","FECHA DE INICIO:"]
[null,null,null,"FECHA DE TERMINACIÓN:"]
[null,null,"PLAZO DE EJECUCIÓN:"]
[null,null,"FECHA:"]
[]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:","NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:",null,null,null,"DOCUMENTO"]
[]
[]
[]
["PRESUPUESTO DE OBRA"]
[]
["CLAVE","DESCRIPCIÓN","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO ($)","PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA","IMPORTE ($) M.N."]
["TRABAJO : BAS-REH-05649","DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE AULAS PROVISIONALES DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CCT 14DPR4078O, UBICADA EN LA COLONIA EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G18 + G23), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["D","EDIFICIO D",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G19), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["D.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G20:G22), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[999127,"DESMANTELAMIENTO DE AULA PREFABRICADA DE ESTRUCTURA METALICA LAMINA O PVC DE INTRA-SYSTEM Y/O CALIFORNIANO CON RECUPERACION AL 100% INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS PARA ANCLAJE EN CIMENTACION A NIVEL DE PISO TERMINADO, REPARACION Y RESANES NECESARIOS EN PISO DE CONCRETO,  ESTRUCTURA, ACCESORIOS, CANCELERIA, PUERTAS, CRISTALES, CERRADURA, LAMPARAS, ARNES ELECTRICO, CUBIERTA,  HERRAMIENTAS, PLAFON,  MANO DE OBRA, SELECCION E IDENTIFICACION DE ELEMENTOS, ACOPIO Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA. SE CONSIDERARA PARA SU COBRO EL AREA DE PROYECCION DE LA CUBIERTA.","M2 ","250.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,228334]
[999169,"MANIOBRAS DE CARGA, Y DESCARGA DE AULAS TIPO INTRA-SYSTEM, METALICA, PVC, CONVITEC, Y/O CALIFORNIANO, FABRICADA A BASE DE PERFILES METALICOS LAMINADOS,   INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SELECCION E IDENTIFICACION DE ELEMENTOS, ACOPIO Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA.","M3 ","28.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,228336]
[999170,"TRASLADO DE AULAS TIPO INTRA-SYSTEM, METALICA, PVC, CONVITEC, Y/O CALIFORNIANO, FABRICADA A BASE DE PERFILES METALICOS LAMINADOS,   INCLUYE: FLETES DESDE EL LUGAR DONDE FUE DESMONTADA A LUGAR DE SU NUEVA COLOCACION.","M3K","4,560.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,228338]
["E","EDIFICIO E",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G24), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["E.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G25:G27), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[999127,"DESMANTELAMIENTO DE AULA PREFABRICADA DE ESTRUCTURA METALICA LAMINA O PVC DE INTRA-SYSTEM Y/O CALIFORNIANO CON RECUPERACION AL 100% INCLUYE: CORTE DE ELEMENTOS PARA ANCLAJE EN CIMENTACION A NIVEL DE PISO TERMINADO, REPARACION Y RESANES NECESARIOS EN PISO DE CONCRETO,  ESTRUCTURA, ACCESORIOS, CANCELERIA, PUERTAS, CRISTALES, CERRADURA, LAMPARAS, ARNES ELECTRICO, CUBIERTA,  HERRAMIENTAS, PLAFON,  MANO DE OBRA, SELECCION E IDENTIFICACION DE ELEMENTOS, ACOPIO Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA. SE CONSIDERARA PARA SU COBRO EL AREA DE PROYECCION DE LA CUBIERTA.","M2 ","189.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,228335]
[999169,"MANIOBRAS DE CARGA, Y DESCARGA DE AULAS TIPO INTRA-SYSTEM, METALICA, PVC, CONVITEC, Y/O CALIFORNIANO, FABRICADA A BASE DE PERFILES METALICOS LAMINADOS,   INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SELECCION E IDENTIFICACION DE ELEMENTOS, ACOPIO Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA.","M3 ","21.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,228337]
[999170,"TRASLADO DE AULAS TIPO INTRA-SYSTEM, METALICA, PVC, CONVITEC, Y/O CALIFORNIANO, FABRICADA A BASE DE PERFILES METALICOS LAMINADOS,   INCLUYE: FLETES DESDE EL LUGAR DONDE FUE DESMONTADA A LUGAR DE SU NUEVA COLOCACION.","M3K","3,430.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,228339]
[null,"RESUMEN DE PARTIDAS"]
["BAS-REH-05649","DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE AULAS PROVISIONALES DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CCT 14DPR4078O, UBICADA EN LA COLONIA EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"G17","v":"$ 0.00 "}]
["D","EDIFICIO D",null,null,null,null,{"$f":"G18","v":"$ 0.00 "}]
["D.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"G19","v":"$ 0.00 "}]
["E","EDIFICIO E",null,null,null,null,{"$f":"G23","v":"$ 0.00 "}]
["E.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"G24","v":"$ 0.00 "}]
[]
["IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)",null,null,null,null,"SUBTOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(G17,  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[{"$f":"UPPER(CONVERTIRNUM(ROUND( G17 * 1.16, 2)))","v":"CERO PESOS 00/100 M.N."},null,null,null,null,"IVA M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 0.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 1.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]