{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["conceptos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"conceptos","index":0,"n_rows":51,"n_cols":8,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,0,48,4],[49,0,50,4],[13,0,13,6],[0,2,0,5],[9,2,9,5],[1,2,3,5],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[5,1,8,1]]}
[null,"GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO","LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL"]
[null,"INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL","INFEJAL-E-REMS2016-S-SE-06678-LP-0071-2021"]
[null,"ESTADO DE JALISCO"]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:","FECHA DE INICIO:"]
[null,null,null,"FECHA DE TERMINACIÓN:"]
[null,null,"PLAZO DE EJECUCIÓN:"]
[null,null,"FECHA:"]
[]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:","NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:",null,null,null,"DOCUMENTO"]
[]
[]
[]
["PRESUPUESTO DE OBRA"]
[]
["CLAVE","DESCRIPCIÓN","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO ($)","PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA","IMPORTE ($) M.N."]
["TRABAJO : SUP-SE-06678","INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE MODAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA COLONIA HUENTITAN EL BAJO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"TEXT((G18), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["02","RED ELECTRICA",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G19 + G21 + G24), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
["02.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G20:G20), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[917514,"RANURAR CONCRETO EN UNA SECCION DE 8 A 12 CM. DE ESPESOR X 60 CM. DE ANCHO, EXCAVANDO A UNA PROFUNDIDAD DE MAS O MENOS 40 A 60 CM., INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR AREA DE DEMOLICION, AFINE Y COMPACTACION DEL MATERIAL DE RELLENO, MATERIALES, REPOSICION DEL PISO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, ACABADO IGUAL AL EXISTENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA,  ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.","ML ","21.8200",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357339]
["02.02(150)","TRABAJOS PRELIMINARES                             ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G22:G23), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[152404,"EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN CAJON POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO \"B\", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRAPALEOS,  MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MEDIDO EN BANCO.","M3 ","12.6200",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357340]
[156002,"CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA, A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE CARGA,  ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y MANO DE OBRA.","M3 ","12.6200",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357341]
["02.03(511)","INSTALACION ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR            ",null,null,null,null,{"$f":"TEXT(SUM(G25:G41), \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[530120,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, ROSCABLE,  DE 101 MM DE DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, DESPERDICIOS, ROSCADO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357342]
[534014,"SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 64 MM DIAM. INC.: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","300.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357343]
[534118,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, DE 101 MM, PARED GRUESA ROSCADA ETIQUETA AMARILLA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, CONECTORES, COPLES, DOBLECES, ROSCADO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","80.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357344]
[534706,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET SERIE OVALADA TIPO LL, LR, LB DE 101 MM. CON TAPA Y EMPAQUE, MCA. CROUSE HINDSE DOMEX, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES DE FIJACION, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357345]
[536129,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT DE PVC PESADO  DE 64 MM.  DE DIAM.  INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS,  DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357346]
[537102,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, AWG, MCA. CONDUMEX, CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","ML ","600.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357347]
[543071,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO POWERPACT MARCO \"J\" CON 3 POLOS, DE 150-225 AMPERES, MCA. SQUARE´D, CAT. JDA-36150-225, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","1.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357348]
[548472,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONEXION Y CONBINACION DE CIRCUITOS, ENSAMBLADA EN GABINETE METALICO ESTANCOS, PARA USO EXTERIOR NEMA 3R, MCA. HIMEL DE 300 X 300 X 150 MM. CAT. CRN-33/150-M, CON BISAGRAS Y CHAPA ESTANDAR, INCLUYE: RIELES DIN, CLEMAS, CLEMAS PORTA FUSIBLES, FUSIBLES, ELEMENTOS DE FIJACION, NIVELACION, LLAVES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357349]
[880612,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO DE CONCRETO, PREFABRICADO, PARA BAJA TENSION TIPO 2 NORMA C.F.E.- RBTB-2 DE 66 X 100 X 65 CM., CON TAPA DE CONCRETO,  MARCO Y CONTRAMARCO  DE ACERO GALVANIZADO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENOS COMPACTADOS, FILTRO DE GRAVA, RESANADO FINO DE TUBERIAS EN SU INTERIOR, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.","PZA","12.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357350]
[880618,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO, PREFABRICADO  DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON TAPA DE CONCRETO,  MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, RELLENO, FILTRO DE GRAVA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.","PZA","2.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357351]
[910189,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, ALCAN  XHHW-2, CAL. 4/0, PARA DISTRUBUCION SUBTERRANEA,  90 °C, 600 V,  MARCA STABILOY,  INCLUYE: FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, Y MANO DE OBRA,  EN CUALQUIER NIVEL.","ML ","1,285.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357352]
[910867,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA PARA SUJECION DE ESTRUCTURA TRIODETICA A BASE DE PLACA DE 1/4\", DE 1.22 MTS. X 0.13 MTS. Y REDONDO LISO DE 1/2\" (ACERO COLD ROLLED) CON UNA LONGITUD DE 2.5 MTS. EN FORMA DE \"U\", SOLDADAS, INCLUYE: TUERCAS, TORNILLOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.","PZA","4.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357353]
[916240,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO MULTIPLE  DE ALUMINIO (TIPO PULPO) DE 4 VIAS, INCLUYE: ZAPATAS CON MANGAS TERMOCONTRACTILES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.","PZA","8.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357354]
[916779,"SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE TIPO INTERPERIE 3R MARCA HIMMEL DE 75 X 50 X 25 CMS. INCLUYE: PRPEARACIONES PARA LLEGADA Y SALIDA DE TUBERIA DE 1\" (25MM) ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","PZA","3.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357355]
[918530,"SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, ALCAN  XHHW-2, CAL.1/0, PARA DISTRUBUCION SUBTERRANEA,  90 °C, 600 V,  MARCA STABILOY,  INCLUYE: FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, Y MANO DE OBRA,  EN CUALQUIER NIVEL.","ML ","340.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357356]
[974978,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA DUCTOS HORIZONTALES RECTANGULARES A BASE DE HASTA 2.4 MTS. DE TIRA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 DE 25.4 MM. DE ANCHO, 6 PIJAS NO. 14 DE 13 MM. DE LARGO Y PERNOS ROSCADOS CON TUERCA DE 6.3 MMDE DIAM. DEBE INCLUIR TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MAO DE OBRA, TRANSPORTE, MANIOBRAS, TRASLADOS, ALMACENAMIENTO, TRAZO, CORTE, FABRICACION Y MONTAJE","PZA","25.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357357]
[979075,"SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES PARA TUBERIA A BASE DE 20 CM DE UNICANAL (PERFIL STRUT) DE 4X2, UNA ABRAZADERA UNICANAL DE HASTA 1\" DE DIAMETRO, 2 TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4\" Y DOS TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DE 1/4\".","PZA","12.0000",0,"CERO PESOS 00/100 M.N.",0,357358]
[null,"RESUMEN DE PARTIDAS"]
["SUP-SE-06678","INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE MODAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA COLONIA HUENTITAN EL BAJO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.",null,null,null,null,{"$f":"G17","v":"$ 0.00 "}]
["02","RED ELECTRICA",null,null,null,null,{"$f":"G18","v":"$ 0.00 "}]
["02.01(140)","DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS    ",null,null,null,null,{"$f":"G19","v":"$ 0.00 "}]
["02.02(150)","TRABAJOS PRELIMINARES                             ",null,null,null,null,{"$f":"G21","v":"$ 0.00 "}]
["02.03(511)","INSTALACION ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR            ",null,null,null,null,{"$f":"G24","v":"$ 0.00 "}]
[]
["IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)",null,null,null,null,"SUBTOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(G17,  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[{"$f":"UPPER(CONVERTIRNUM(ROUND( G17 * 1.16, 2)))","v":"CERO PESOS 00/100 M.N."},null,null,null,null,"IVA M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 0.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]
[null,null,null,null,null,"TOTAL M.N.",{"$f":"TEXT(ROUND( G17 * 1.16, 2),  \"$ #,##0.00 ;\")","v":"$ 0.00 "}]